# Menyimpan/mentransfer rekaman (GIC 4‑23 C)

## Mengambil gambar

Tekan tombol pengambilan gambar (14) untuk mengambil gambar dari tampilan display saat ini. Gambar disimpan dalam memori internal kamera inspeksi dan dapat ditransfer melalui USB Type‑C®.

## Pengiriman data melalui antarmuka USB Type-C®

Untuk transfer data melalui USB Type‑C®, hidupkan kamera inspeksi. Buka penutup soket USB Type-C® (3). Hubungkan soket USB Type‑C® ke PC melalui kabel USB Type‑C® (29).

Buka browser file pada PC dan pilih hard drive Bosch_GIC. File yang disimpan dapat disalin dari memori internal kamera inspeksi, dihapus atau dipindahkan ke PC.

Begitu proses yang diinginkan telah selesai, putus sambungan hard drive.

Catatan: Selalu putuskan hard drive dari sistem pengoperasian PC terlebih dulu (lepaskan hard drive) agar memori internal kamera inspeksi tidak mengalami kerusakan.

Lepaskan kabel USB Type-C® (kamera inspeksi mati secara otomatis). Tutup penutup atas (2) agar terlindung dari debu dan percikan air.

Catatan: Hanya sambungkan kamera inspeksi ke PC melalui antarmuka USB Type-C®. Jika disambungkan pada perangkat lain, kamera inspeksi dapat menjadi rusak.

Catatan: Antarmuka USB Type-C® hanya digunakan untuk pengiriman data, baterai atau perangkat lainnya tidak dapat diisi daya.