# 사용 방법

검사하고자 하는 환경을 점검하고, 특히 장애물 또는 위험 부위가 없는지 확인하십시오.

카메라 케이블 (1) 을 굽혀서 카메라 헤드가 검사해야 할 환경에 잘 들어갈 수 있게 하십시오. 카메라 케이블을 조심스럽게 끼우십시오.

카메라 라이트 (5) 의 밝기를 조정하여 화면이 잘 보이도록 하십시오. 예를 들어 물건 반사가 너무 심한 경우 조명을 줄이거나 흑백 명암 대비로 설정해야 화면이 더 잘 보입니다.

검사해야 할 물체가 날카롭지 않게 표시되는 경우, 카메라 헤드 (4) 와 물건 사이의 간격을 좁히거나 넓히십시오.

## 고장 – 원인 및 대책

지침: 마이크로 SD 카드 (30) 는 GIC 5‑27 C에서만 삽입할 수 있습니다.

디스플레이의 오류 표시 | 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
(황색 경고) | 내부 메모리 용량이 거의 가득참 | 내부 메모리에서 파일을 삭제하거나 마이크로 SD 카드 (30) 를 삽입하십시오.
(적색 경고) | 내부 메모리 용량이 가득참 | 내부 메모리에서 파일을 삭제하거나 마이크로 SD 카드 (30) 를 삽입하십시오.
내부 메모리 오류 | 산업용 내시경을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면, 공인 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.
(황색 경고) | 마이크로 SD 카드 용량이 거의 가득참 | 마이크로 SD 카드 (30) 의 파일을 삭제하십시오.
(적색 경고) | 마이크로 SD 카드 용량이 가득참 | 마이크로 SD 카드 (30) 의 파일을 삭제하십시오.
마이크로 SD 카드 오류 | 마이크로 SD 카드 (30) 를 제거한 후 카드를 다시 삽입하십시오. 마이크로 SD 카드를 다른 기기에서 점검하십시오.