# Data teknis

Kamera inspeksi digital |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
Nomor model |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
Ukuran display | " | 4,3 | 5
Resolusi display | px | 800 × 480 | 1280 × 720
Resolusi file gambar/kameraA) | px | 1280 × 720 |
Resolusi kamera, file video, dan file gambar | px |  | 1280 × 720
Format tangkapan layar |  | JPG | JPG
Format video |  | − | AVI
Laju bingkai video
tanpa fungsi AutoUp | fps | − | 20
dengan fungsi AutoUp | fps | − | 7
Jumlah maks. gambar di memori internal |  | 30 | 30
Area pandangB) | ° | 75 | 75
Jarak fokus | mm | 30−80 | 30−80
Tingkat kecerahan maks. lampu kepala kameraC) | lx | 200 | 200
Waktu perendaman maks. kepala kamera/kabel kamera dalam diesel, oli mesin, etanol, bensin, AdBlue® dan air garam (kandungan garam 26,5%) | mnt | 30 | 30
Suplai daya
Baterai (li‑ion) |  | 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V
Baterai (mangan alkali, dengan adaptor baterai) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Baterai (NiMH, dengan adaptor baterai) |  | 4 × 1,2 V HR6 (AA) | 4 × 1,2 V HR6 (AA)
Suplai daya cadangan untuk penyimpanan waktu
Baterai kancing |  | CR2450 (baterai lithium 3 V) | CR2450 (baterai lithium 3 V)
Daya tahan baterai sekitar. | Tahun | 3 | 3
Durasi pengoperasian sekitar.
dengan baterai (Li‑ion)D) | h | 8E) | 6F)
dengan baterai (mangan alkali) | h | 3E) | 2F)
dengan baterai (NiMH, 1,2 V) | h | 3,5E) | 3F)
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014
dengan baterai (Li‑ion) | kg | 0,73−0,94G) | 0,73−0,94G)
dengan baterai (mangan alkali) | kg | 0,68 | 0,68
Dimensi (panjang × lebar × tinggi)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
Diameter kepala kamera | mm | 8,3 | 8,3
Panjang kabel kamera | m | 1,5 | 1,5
Radius lentur terkecil dari kabel kamera | mm | 25 | 25
Tingkat perlindungan perangkat genggam (tanpa baterai/adaptor baterai) |  | IP54 | IP54
Tingkat perlindungan kepala kamera dan kabel kamera |  | IP67 | IP67
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian | °C | –10 … +50 | –10 … +50
Suhu sekitar yang diizinkan saat penyimpanan (tanpa baterai) | °C | –20 … +70 | –20 … +70
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan |  | GAL 12… GAX18 … | GAL 12… GAX18 …

A)

  Resolusi 800 × 480, saat gambar diperbesar atau ditampilkan dalam tampilan hitam-putih pada display

B)

  diukur dengan ukuran display

C)

  Pada jarak 50 mm dan di area yang gelap

D)

  dengan GBA 12V 2.0Ah

E)

  Dengan tampilan kamera, dengan fungsi Up Indication, kecerahan display sedang, lampu kamera dengan kecerahan 50%

F)

  Dengan tampilan kamera, dengan fungsi AutoUp, kecerahan display sedang, lampu kamera dengan kecerahan 50%

G)

  tergantung pada baterai yang digunakan