# Inbetriebnahme

## Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten der Inspektionskamera drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (8) oder die mittlere Taste (11).

Hinweis: Wenn beim Einschalten das Kamerakabel nicht montiert ist, zeigt das Display eine Fehlermeldung.

Zum Ausschalten der Inspektionskamera drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (8) so lang, bis das Display erlöscht.

Wird einige Zeit keine Taste an der Inpektionskamera gedrückt, schaltet sie sich zur Schonung des Akkus bzw. der Batterien automatisch aus. Die Ausschaltzeit können Sie im Hauptmenü festlegen.

## Leuchte im Kamerakopf regulieren

Um die Leuchte zu regulieren, drücken Sie die Taste links (10) bzw. die Taste rechts (13) so oft, bis die gewünschte Helligkeit erreicht oder die Leuchte ausgeschaltet ist.

- Blicken Sie nicht direkt in die Leuchte (5) und richten Sie die Leuchte nicht auf andere Personen. Das Licht der Leuchte kann die Augen blenden.

## Bild im Display vergrößern/verkleinern (Zoom)

Um die Vergrößerungsstufe der Displayanzeige einzustellen, drücken Sie so oft die Taste auf (9) bzw. die Taste ab (12), bis die gewünschte Vergrößerungsstufe erreicht ist.