# Arbeitshinweise

Überprüfen Sie die Umgebung, die Sie inspizieren möchten, und achten Sie besonders auf Hindernisse oder Gefahrenstellen.

Biegen Sie das Kamerakabel (1) so, dass der Kamerakopf gut in die zu untersuchende Umgebung eingeführt werden kann. Führen Sie das Kamerakabel vorsichtig ein.

Passen Sie die Helligkeit der Kameraleuchte (5) so an, dass das Bild gut erkennbar ist. Bei stark reflektierenden Gegenständen beispielsweise können Sie mit weniger Licht oder mit der Einstellung Schwarz-Weiß-Kontrast ein besseres Bild erreichen.

Werden zu untersuchende Gegenstände unscharf dargestellt, dann verringern oder vergrößern Sie den Abstand zwischen Kamerakopf (4) und Gegenstand.

## Fehler – Ursachen und Abhilfe

Hinweis: Die Micro-SD-Karte (30) kann nur bei der GIC 5‑27 C eingesetzt werden.

Fehleranzeige im Display | Ursache | Abhilfe
--- | --- | ---
(gelbe Warnung) | interner Speicher fast voll | Löschen Sie Dateien aus dem internen Speicher oder setzen Sie eine Micro-SD-Karte (30) ein.
(rote Warnung) | interner Speicher voll | Löschen Sie Dateien aus dem internen Speicher oder setzen Sie eine Micro-SD-Karte (30) ein.
Fehler im internen Speicher | Starten Sie die Inspektionskamera neu. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
(gelbe Warnung) | Micro-SD-Karte fast voll | Löschen Sie Dateien von der Micro-SD-Karte (30).
(rote Warnung) | Micro-SD-Karte voll | Löschen Sie Dateien von der Micro-SD-Karte (30).
Fehler der Micro-SD-Karte | Entnehmen Sie die Micro-SD-Karte (30) und setzten Sie sie erneut ein. Überprüfen Sie die Micro-SD-Karte in einem anderen Gerät.