# แหล่งจ่ายไฟฟ้า

กล้องตรวจสภาพสามารถทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ของ Bosch, แบตเตอรี่ที่วางจำหน่ายทั่วไป หรือแบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จได้ที่วางจำหน่ายทั่วไป

ตัวแสดงสถานะการชาร์จ (c) บนจอแสดงผลจะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้, แบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จได้

## การทำงานกับแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ (ดูภาพประกอบ A)

แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จได้จะถูกใส่เข้าไปในอะแดปเตอร์แบตเตอรี่

- แบตเตอรี่อะแดปเตอร์นี้มีไว้สำหรับใช้ในกล้องตรวจจับ Bosch ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้เท่านั้น และต้องไม่นำมาใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับการใส่แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้เลื่อนปลอก (21) ของอะแดปเตอร์แบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่ (20) วางแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ลงในปลอกตามภาพประกอบบนฝาปิด (23) เลื่อนฝาปิดไปบนปลอกหุ้มจนกระทั่งล็อคเข้าที่อย่างรู้สึกได้และราบเสมอกับด้ามจับของกล้องตรวจสภาพ

สำหรับการถอดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้ดันปุ่มปลดล็อค (22) บนฝาปิด (23) แล้วดึงฝาปิดออก ดึงปลอกหุ้มที่อยู่ด้านใน (21) ออกจากช่อง (20)

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คทุกก้อนพร้อมกันเสมอ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คของผู้ผลิตเดียวกันและมีความจุเท่ากัน

- นำแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากกล้องตรวจสภาพเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อาจขึ้นสนิมและคายประจุออกเองหากจัดเก็บไว้ในกล้องตรวจสภาพเป็นเวลานาน

## การทำงานกับแบตเตอรี่แพ็ค (ดูภาพประกอบ B)

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุไว้ในข้อมูลทางเทคนิคนี้เท่านั้น เฉพาะเครื่องชาร์จเหล่านี้เท่านั้นที่เหมาะกับแบตเตอรี่แพ็คลิเธียม ไอออน ที่สามารถใช้กับกล้องตรวจสอบตรวจสอบของท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกจัดส่งโดยมีการชาร์จไฟบางส่วนตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

สำหรับใส่ แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จแล้ว (16) ให้เลื่อนแบตเตอรี่แพ็คเข้าในช่องแบตเตอรี่ (20) จนเข้าล็อคอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับถอด แบตเตอรี่แพ็ค (16) ให้กดปุ่มปลดล็อค (22) และดึงแบตเตอรี่แพ็คออกจากช่องแบตเตอรี่ (20) อย่าใช้กำลังดึง

## ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่‌อย่างเหมาะสมที่สุด

ปกป้อง‌แบตเตอรี่‌จาก‌ความชื้น‌และ‌น้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่แพ็คในช่วงอุณหภูมิ –20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยวางแบตเตอรี่แพ็คไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

หลังจาก‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌แล้ว หาก‌แบตเตอรี่แพ็ค‌มี‌ช่วง‌เวลา‌ทำงาน‌สั้น‌มาก แสดงว่า‌แบตเตอรี่แพ็ค‌เสื่อม‌และ‌ต้อง‌เปลี่ยนใหม่

อ่าน‌และ‌ปฏิบัติตาม‌ข้อสังเกต‌สำหรับ‌การกำจัด‌ขยะ