# 에너지 공급

본 산업용 내시경은 Bosch 리튬 이온 배터리 또는 표준 배터리나 표준 NiMH 충전용 배터리로 작동 가능합니다.

디스플레이의 충전상태 표시기 (c) 는 리튬 이온 충전용 배터리, 배터리 또는 NiMH 충전용 배터리의 충전상태를 표시합니다.

## 배터리 어댑터를 이용한 작동(그림 A 참조)

배터리 또는 NiMH 충전용 배터리는 배터리 어댑터에 끼워 사용합니다.

- 본 산업용 내시경은 보쉬 측정공구용으로만 사용되도록 고안되었으며, 전동공구와 함께 사용해서는 안 됩니다.

배터리 또는 충전용 배터리를 삽입하려면 배터리 어댑터 캡 (21) 을 슬롯 (20) 안으로 밀어 넣으십시오. 그림에 제시된 것처럼 씰링캡 (23) 의 배터리 또는 충전용 배터리를 케이스에 끼우십시오. 씰링캡을 캡 위로 밀어 캡이 맞물려 끼워지고 산업용 내시경의 손잡이에 나란히 위치하도록 하십시오.

배터리 또는 충전용 배터리를 분리하려면 씰링캡 (23) 의 잠금 해제 버튼 (22) 을 누른 뒤 씰링캡을 빼내십시오. 안쪽에 있는 캡 (21) 을 슬롯 (20) 에서 분리하여 빼내십시오.

항상 배터리나 충전용 배터리는 모두 동시에 교환해 주십시오. 한 제조사의 동일한 용량의 배터리나 충전용 배터리만을 사용하십시오.

- 오랜 기간 사용하지 않을 경우 산업용 내시경의 배터리 또는 충전용 배터리를 빼두십시오. 산업용 내시경에 배터리 또는 충전용 배터리를 오래 두면 부식되고 방전될 수 있습니다.

## 충전용 배터리를 이용한 작동(그림 B 참조)

- 기술자료에 기재되어 있는 충전기만 사용하십시오. 산업용 내시경에 사용된 리튬이온 배터리에는 해당 충전기만 사용할 수 있습니다.

지침: 리튬 이온 배터리는 국제 운송 규정에 따라 일부만 충전되에 출고됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

충전된 배터리 (16) 를 슬롯 (20) 에 삽입하려면, 배터리가 맞물려 끼워지고 산업용 내시경의 손잡이에 나란히 위치할 때까지 밀어 넣으십시오.

배터리 (16) 를 분리하려면, 잠금해제 버튼 (22) 을 누르고 배터리를 슬롯 (20) 에서 빼내십시오. 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

## 올바른 배터리의 취급 방법

배터리를 습기나 물이 있는 곳에 두지 마십시오.

배터리를 –20 °C 에서 50 °C 온도 범위에서만 저장하십시오. 예를 들면 배터리를 여름에 자동차 안에 두지 마십시오.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다.

폐기처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.