# ข้อแนะนำในการทำงาน

ตรวจสอบพื้นที่ที่คุณต้องการตรวจสภาพ โดยป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่เป็นอันตราย

บิดงอสายกล้อง (1) เพื่อให้หัวกล้องสอดเข้าไปในบริเวณที่ต้องการตรวจสอบได้ง่าย สอดสายกล้องเข้าไปอย่างระมัดระวัง

ปรับความสว่างของไฟกล้อง (5) เพื่อให้มองเห็นภาพได้ง่าย ในกรณีที่สิ่งของสามารถสะท้อนแสงได้มาก คุณสามารถปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นได้โดยการลดไฟลงหรือใช้ความปรับต่างสีขาว-ดำ เป็นต้น

หากวัตถุที่จะตรวจสอบแสดงภาพไม่ชัด ให้ลดหรือเพิ่มระยะห่างระหว่างหัวกล้อง (4) กับวัตถุ

## ความผิดปกติ – สาเหตุและมาตรการแก้ไข

หมายเหตุ: การ์ด Micro-SD (30) สามารถเสียบได้เฉพาะกับ GIC 5‑27 C เท่านั้น

ข้อความแสดงความผิดปกติบนจอแสดงผล | สาเหตุ | มาตรการแก้ไข
--- | --- | ---
(การแจ้งเตือนสีเหลือง) | หน่วยความจำภายในเกือบเต็มแล้ว | ลบไฟล์ออกจากหน่วยความจำภายในหรือเสียบการ์ด Micro-SD (30) เข้าไป
(การแจ้งเตือนสีแดง) | หน่วยความจำภายในเต็มแล้ว | ลบไฟล์ออกจากหน่วยความจำภายในหรือเสียบการ์ด Micro-SD (30) เข้าไป
เกิดความผิดปกติในหน่วยความจำภายใน | เริ่มการทำงานกล้องตรวจสภาพใหม่ หากยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch
(การแจ้งเตือนสีเหลือง) | การ์ด Micro-SD เกือบเต็มแล้ว | ลบไฟล์ออกจากการ์ด Micro-SD (30)
(การแจ้งเตือนสีแดง) | การ์ด Micro-SD เต็มแล้ว | ลบไฟล์ออกจากการ์ด Micro-SD (30)
เกิดความผิดปกติในการ์ด Micro-SD | ถอดการ์ด Micro-SD (30) แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบการ์ด Micro-SD ในอุปกรณ์เครื่องอื่น