# 技术参数

数字式检测摄像机 |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
物品号 |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
显示屏尺寸 | " | 4.3 | 5
显示屏分辨率 | px | 800 × 480 | 1280 × 720
摄像机/图片文件分辨率A) | px | 1280 × 720 |
摄像机、图片文件和视频文件分辨率 | px |  | 1280 × 720
截屏格式 |  | JPG | JPG
视频格式 |  | − | AVI
视频帧速率
不带AutoUp功能 | fps | − | 20
带AutoUp功能 | fps | − | 7
内部存储器上的最大图片数量 |  | 30 | 30
视野B) | ° | 75 | 75
对焦距离 | 毫米 | 30−80 | 30−80
摄像机头部照明灯最大发光强度C) | lx | 200 | 200
摄像机头部/电缆在柴油、机油、乙醇、汽油、AdBlue®和盐水（盐度为26.5%）中的最大浸泡时间 | 分钟 | 30 | 30
供电
充电电池（锂离子） |  | 10.8伏特/12伏特 | 10.8伏特/12伏特
电池（碱-锰，带电池适配器） |  | 4 × 1.5伏特LR6（AA） | 4 × 1.5伏特LR6（AA）
充电电池（镍氢电池，带电池适配器） |  | 4 × 1.2伏特HR6（AA） | 4 × 1.2伏特HR6（AA）
用于定时存储的备用能源供应
纽扣电池 |  | CR2450（3伏，锂离子电池） | CR2450（3伏，锂离子电池）
电池使用寿命约 | 年 | 3 | 3
运行时间大约
使用充电电池（锂离子）D) | 小时 | 8E) | 6F)
使用蓄电池（碱-锰） | 小时 | 3E) | 2F)
使用充电电池（镍氢电池，1.2伏） | 小时 | 3.5E) | 3F)
重量符合EPTA-Procedure 01:2014
使用充电电池（锂离子） | 公斤 | 0.73−0.94G) | 0.73−0.94G)
使用蓄电池（碱-锰） | 公斤 | 0.68 | 0.68
尺寸（长 × 宽 × 高）D) | 毫米 | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
摄像机头部直径 | 毫米 | 8.3 | 8.3
摄像机电缆长度 | 米 | 1.5 | 1.5
摄像机电缆最小弯曲半径 | 毫米 | 25 | 25
手持设备防护类型（不带充电电池/电池适配器） |  | IP54 | IP54
摄像机头部和摄像机电缆防护类型 |  | IP67 | IP67
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0 … +35 | 0 … +35
运行时允许的环境温度 | 摄氏度 | –10 … +50 | –10 … +50
存放时允许的环境温度（不带充电电池） | 摄氏度 | –20 … +70 | –20 … +70
推荐的充电电池 |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
推荐的充电器 |  | GAL 12… GAX18 … | GAL 12… GAX18 …

A)

  当图片在显示屏中放大或以黑白显示时分辨率为800 × 480

B)

  通过屏幕对角线测得

C)

  在50毫米距离和昏暗环境下

D)

  带GBA 12V 2.0Ah

E)

  带摄像机显示，带Up Indication功能，中等显示屏亮度，50%亮度的摄像机照明灯

F)

  带摄像机显示，带AutoUp功能，中等显示屏亮度，50%亮度的摄像机照明灯

G)

  视所使用的充电电池而定