# เมนูหลัก

สำหรับการเข้าถึง <เมนูหลัก> ให้กดปุ่มตรงกลาง (11)

## การเลื่อนดูในเมนู

- การเลื่อนดูในเมนู: กดปุ่มเพิ่มระดับ (9) หรือปุ่มลดระดับ (12)
- การสลับไปยังเมนูย่อย: กดปุ่มตรงกลาง (11) หรือปุ่มด้านขวา (13)
- การยืนยันตัวเลือกเมนูที่เลือก: กดปุ่มตรงกลาง (11)
- การเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นโดยใช้สวิตช์เสมือนจริง : กดปุ่มตรงกลาง (11), ปุ่มด้านขวา (13) หรือปุ่มด้านซ้าย (10) วิธีนี้จะช่วยให้การตั้งค่าได้รับการบันทึกเช่นกัน
- การย้อนกลับไปยังเมนูในระดับที่สูงขึ้น: กดปุ่มเปิด/ปิด (8) แล้วปล่อย
- การออกจากเมนูหลักและย้อนกลับไปยังตัวแสดงผลของกล้อง: กดปุ่มเปิด/ปิด (8) แล้วปล่อย

## ตัวเลือกเมนู

- <Up Indication> (GIC 4‑23 C): เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่น
  ในกรณีที่ฟังก์ชั่น Up Indication เปิดการทำงาน ลูกศรบนตัวแสดงทิศทาง (b) จะแสดงให้เห็น "ด้านบน" ของรูปภาพ (ดูที่รูปภาพ F)
  หมายเหตุ: ในกรณีที่ติดตั้งกระจก (28) และ/หรือจัดวางสายกล้อง (1) ไว้ในแนวตั้ง ฟังก์ชั่นจะถูกจำกัดการใช้งาน

- <AutoUp> (GIC 5‑27 C): เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่น
  คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น AutoUp เพื่อหมุนรูปภาพให้ "ด้านบน" แสดงผลบริเวณด้านบนของจอแสดงผล (ดูที่รูปภาพ G)
  หมายเหตุ: ในกรณีที่ติดตั้งกระจก (28) และ/หรือจัดวางสายกล้อง (1) ไว้ในแนวตั้ง ฟังก์ชั่นจะถูกจำกัดการใช้งาน

- <แกลเลอรี> (GIC 4‑23 C): คุณสามารถเรียกดูภาพที่บันทึกไว้ได้ในส่วนนี้
  คุณสามารถใช้ปุ่มลดระดับ (12) หรือเพิ่มระดับ (9) เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการตามวันที่ได้
  กดปุ่มด้านขวา (13) หรือปุ่มตรงกลาง (11) เพื่อเรียกดูมุมมองล่วงหน้าของภาพที่เลือก
  กดปุ่มตรงกลาง (11) เพื่อเปิดไฟล์ที่เลือก

- <แกลเลอรี> (GIC 5‑27 C): คุณสามารถเรียกดูภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ในส่วนนี้
  คุณสามารถใช้ปุ่มลดระดับ (12) หรือเพิ่มระดับ (9) เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการตามวันที่ได้
  กดปุ่มด้านขวา (13) หรือปุ่มตรงกลาง (11) เพื่อเรียกดูมุมมองล่วงหน้าของภาพหรือวิดีโอที่เลือก
  กดปุ่มตรงกลาง (11) เพื่อเปิดไฟล์ที่เลือก
  หมายเหตุ: ในกรณีที่การ์ด Micro-SD (30) เสียบอยู่ ระบบจะแสดงผลเฉพาะไฟล์ที่บันทึกอยู่ในการ์ด Micro-SD เท่านั้น สำหรับการเรียกดูภาพจากหน่วยความจำภายใน คุณจำเป็นต้องนำการ์ด Micro-SD (30) ออก

- <โหมดกล้อง> (GIC 5‑27 C): เลือกข้อมูลบันทึกระหว่าง <ภาพถ่าย> กับ <วิดีโอ>

- <ความสว่างในการแสดงผล>: ตั้งค่าความสว่างที่ต้องการสำหรับจอแสดงผล

- <สี>: เปิดหรือปิดใช้งานการแสดงสีสำหรับจอแสดงผล (ปิด: การแสดงผลในสีขาว-ดำ)

- <การตั้งค่าอุปกรณ์>

- <วันที่และเวลา>: ตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับการบันทึกไฟล์ แล้วเลือกรูปแบบวันที่และเวลา
  หมายเหตุ: หากวันที่และเวลาไม่ได้รับการบันทึกอีกต่อไป แสดงว่าถ่านกระดุมแบบในตัวหมดประจุแล้ว ในกรณีนี้ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch
- <ภาษา>: เลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงผล
- <ปิดหลังจากผ่านไป…>: เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้กล้องตรวจสภาพปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่ได้กดปุ่มใดๆ

- <ข้อมูลอุปกรณ์>: คุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ เช่น เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและข้อมูลทางกฎหมายได้จากส่วนนี้

- <รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน>: คุณสามารถรีเซ็ตตัวเลือกเมนูทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้ ในขณะเดียวกัน ไฟล์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร