# 보수 정비 및 유지

베어툴 (15) 을 물이나 다른 액체에 넣지 마십시오.

산업용 내시경을 항상 깨끗하게 유지하십시오. 건강에 유해한 물질과 함께 작업한 후에는 산업용 내시경과 모든 보조기구를 특히 깨끗하게 닦으십시오.

물기있는 부드러운 천으로 오염된 부위를 깨끗이 닦으십시오‌. 세척제 또는 용제를 사용하지 마십시오.

특히 카메라 렌즈 (6) 를 정기적으로 닦고, 보푸라기가 일어나지 않게 하십시오.

## 내장된 동전형 배터리 교체하기

동전형 배터리 교체는 보쉬 또는 보쉬 전동공구의 공식 고객 서비스 센터에서 진행해야 합니다.

- 주의: 동전형 배터리는 항상 동일한 타입의 동전형 배터리로 교체하십시오. 폭발 위험이 있습니다.

- 방전된 수은전지는 규정에 맞게 제거한 후 폐기하십시오. 방전된 수은전지는 누수될 수 있으며 이는 인체나 제품에 해를 끼칠 수 있습니다.