# 工作提示

请检查需要视察的环境，请格外注意障碍物或危险位置。

弯曲摄像机电缆(1)，使摄像机头部能够顺利进入待检查环境中。仔细地导入摄像机电缆。

调整摄像机照明灯(5)的亮度，使图像清晰可见。如果物体反光强烈，您可以例如通过减少灯光或通过黑白对比度设置获得更好的图像。

如果待检查物体成像模糊，请缩短或增大摄像机头部(4)和物体之间的距离。

## 故障 – 原因和解决措施

提示：Micro-SD卡(30)只能与GIC 5‑27 C一起使用。

显示屏中的故障显示 | 原因 | 解决措施
--- | --- | ---
（黄色警告） | 内部存储器几乎满了 | 从内部存储器中删除文件或插入Micro-SD卡(30)。
（红色警告） | 内部存储器已满 | 从内部存储器中删除文件或插入Micro-SD卡(30)。
内部存储器有故障 | 请重新启动检测摄像机。 如果问题仍然存在，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
（黄色警告） | Micro-SD卡几乎满了 | 从Micro-SD卡(30)中删除文件。
（红色警告） | Micro-SD卡已满 | 从Micro-SD卡(30)中删除文件。
Micro-SD卡有故障 | 取出Micro-SD卡(30)并将其重新装入。 在另一台设备中检查Micro-SD卡。