# Menyimpan/mentransfer rekaman (GIC 5‑27 C)

## Mengambil gambar/video

Saat kartu micro SD (30) dipasang, gambar dan video akan disimpan pada kartu.

Tanpa kartu micro SD, gambar akan disimpan dalam memori internal kamera inspeksi dan pengambilan video tidak dapat dilakukan.

Mode foto: Tekan tombol pengambilan gambar/video (19) untuk mengambil gambar dari tampilan display saat ini.

Mode video: Untuk memulai pengambilan video, tekan tombol pengambilan gambar/video (19), untuk mengakhiri, tekan tombol pengambilan gambar/video (19) atau tombol tengah (11).

Beralih antara mode foto dan video dapat dilakukan melalui <Menu utama>.

## Ikhtisar transfer data

- Mentransfer file gambar dari memori internal ke kartu SD (30): Saat kartu micro SD (30) dipasang, pada display akan muncul pertanyaan apakah data yang disimpan dalam memori internal kamera inspeksi perlu ditransfer ke kartu micro SD.
- Mentransfer file gambar dari memori internal melalui USB Type‑C®: Transfer hanya boleh dilakukan jika tidak ada kartu micro SD (30) yang dipasang pada kamera inspeksi.
- Mentransfer file dari kartu micro SD (30): File dapat ditransfer dari kartu micro SD (30) melalui USB Type‑C® atau lepas kartu micro SD (30) dan pasang ke perangkat lain.

## Memasang kartu Micro-SD

Buka penutup atas (2) dan masukkan kartu micro SD (30) ke dalam slot (18) hingga maksimal dengan posisi dan arah yang benar. Tutup kembali penutup atas secara hati-hati.

## Pengiriman data melalui antarmuka USB Type-C®

Untuk transfer data melalui USB Type‑C®, hidupkan kamera inspeksi. Buka penutup soket USB Type-C® (3). Hubungkan soket USB Type‑C® ke PC melalui kabel USB Type‑C® (29).

Buka browser file pada PC dan pilih hard drive untuk mentransfer file. Nama hard drive adalah:

- Jika tidak ada kartu micro SD yang terpasang pada kamera inspeksi: Bosch_GIC
- Jika kartu micro SD tanpa nama terpasang pada kamera inspeksi: Nama default hard drive USB
- Jika kartu micro SD dengan nama terpasang pada kamera inspeksi: Nama kartu micro SD

File yang disimpan dapat disalin dari memori internal atau kartu micro SD kamera inspeksi, dihapus atau dipindahkan ke PC.

Begitu proses yang diinginkan telah selesai, putus sambungan hard drive.

Catatan: Selalu putuskan hard drive dari sistem pengoperasian PC terlebih dulu (lepaskan hard drive) agar memori internal kamera inspeksi tidak mengalami kerusakan.

Lepaskan kabel USB Type-C® (kamera inspeksi mati secara otomatis). Tutup penutup atas (2) agar terlindung dari debu dan percikan air.

Catatan: Hanya sambungkan kamera inspeksi ke PC melalui antarmuka USB Type-C®. Jika disambungkan pada perangkat lain, kamera inspeksi dapat menjadi rusak.

Catatan: Antarmuka USB Type-C® hanya digunakan untuk pengiriman data, baterai atau perangkat lainnya tidak dapat diisi daya.