# Petunjuk pengoperasian

Periksa area yang ingin diinspeksi dan perhatikan terutama penghalang atau area berbahaya.

Tekuk kabel kamera (1) sedemikian rupa hingga kepala kamera dapat diarahkan masuk dengan baik ke dalam area yang akan diperiksa. Masukkan kabel kamera dengan hati-hati.

Sesuaikan kecerahan lampu kamera (5) hingga gambar dapat dikenali dengan baik. Cahaya yang redup atau pengaturan kontras hitam-putih dapat memberikan gambar yang lebih baik misalnya pada objek yang memiliki pantulan yang kuat.

Jika objek yang akan diperiksa tidak terlihat jelas, persempit atau perlebar jarak antara kepala kamera (4) dengan objek.

## Gangguan – Penyebab dan Solusi

Catatan: Kartu micro SD (30) hanya dapat digunakan pada GIC 5‑27 C.

Tampilan kesalahan pada display | Penyebab | Solusi
--- | --- | ---
(Peringatan berwarna kuning) | Memori internal hampir penuh | Hapus file dari memori internal atau pasang kartu micro SD (30).
(Peringatan berwarna merah) | Memori internal penuh | Hapus file dari memori internal atau pasang kartu micro SD (30).
Gangguan pada memori internal | Mulai ulang kamera inspeksi. Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
(Peringatan berwarna kuning) | Kartu micro SD hampir penuh | Hapus file dari kartu micro SD (30).
(Peringatan berwarna merah) | Kartu micro SD penuh | Hapus file dari kartu micro SD (30).
Gangguan pada kartu micro SD | Lepaskan kartu micro SD (30) dan pasang kembali. Periksa kartu micro SD di perangkat lain.