# Betrieb

- Schützen Sie das Handgerät und den Akku bzw. Batterieadapter vor direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie den Akku bzw. Batterieadapter vor Nässe. Kamerakabel (1) und Kamerakopf (4) sind bei richtiger Montage wasserdicht, das Handgerät (15) ist spritzwassergeschützt. Der Akku (16) und der Batterieadapter sind jedoch nicht gegen Wasser geschützt, bei Kontakt mit Wasser besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder der Beschädigung.

- Benutzen Sie die Inspektionskamera nicht, wenn die Linse am Kamerakopf (4) beschlagen ist. Schalten Sie die Inspektionskamera erst ein, wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist. Die Inspektionskamera kann sonst beschädigt werden.

- Die eingeschaltete Leuchte (5) kann während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie die Leuchte nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Setzen Sie die Inspektionskamera keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie sie z.B. nicht längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie die Inspektionskamera bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Inbetriebnahme
Hauptmenü
Aufnahmen speichern/übertragen
Aufnahmen speichern/übertragen
Arbeitshinweise