# 촬영 저장/전송하기 (GIC 5‑27 C)

## 사진/동영상 촬영하기

마이크로 SD 카드 (30) 가 끼워져 있으면 사진 및 동영상이 카드에 저장됩니다.

마이크로 SD 카드가 없으면 사진이 산업용 내시경의 내부 메모리에 저장되며, 동영상 촬영은 불가능합니다.

사진 모드: 현재 디스플레이 표시의 사진을 촬영하려면, 사진/동영상 촬영 버튼 (19) 을 누르십시오.

동영상 모드: 동영상 촬영을 시작하려면 사진/동영상 촬영 버튼 (19) 을 누르고, 종료하려면 사진/동영상 촬영 버튼 (19) 또는 중앙 버튼 (11) 을 누르십시오.

사진 모드와 동영상 모드는 <시작 메뉴> 에서 변경할 수 있습니다.

## 데이터 전송 개요

- 내부 메모리에서 마이크로 SD 카드 (30) 로 사진 파일 전송하기: 마이크로 SD 카드 (30) 를 삽입하면, 디스플레이에서 산업용 내시경의 내부 메모리에 저장된 파일을 마이크로 SD 카드로 전송할지 여부를 묻습니다.
- USB Type‑C®를 통해 내부 메모리에서 사진 파일 전송하기: 산업용 내시경에 마이크로 SD 카드 (30) 가 삽입되어 있지 않은 경우에만 전송할 수 있습니다.
- 마이크로 SD 카드 (30) 에서 파일 전송하기: 삽입되어 있는 마이크로 SD 카드 (30) 에서 USB Type‑C®를 통해 파일을 전송하거나 마이크로 SD 카드 (30) 를 제거해 다른 기기에 삽입할 수 있습니다.

## 마이크로 SD 카드 끼우기

상단 커버 (2) 를 푼 후 Micro-SD 카드 (30) 를 올바른 방향으로 슬롯 (18) 쪽 끝까지 밀어 끼우십시오. 상단 커버를 조심스럽게 다시 닫으십시오.

## USB Type-C® 포트를 통한 데이터 전송

USB Type‑C®를 통해 데이터를 전송하려면, 산업용 내시경의 전원을 켜십시오. USB Type-C® 포트 (3) 의 커버를 여십시오. USB Type‑C® 포트를 USB Type‑C® 케이블 (29) 로 PC에 연결하십시오.

PC에서 파일 브라우저를 열고 파일을 전송할 드라이브를 선택하십시오. 드라이브 명칭은 다음과 같습니다:

- 산업용 내시경에 마이크로 SD 카드가 삽입되어 있지 않을 경우: Bosch_GIC
- 산업용 내시경에 이름이 지정되지 않은 마이크로 SD 카드가 삽입되어 있는 경우: USB 드라이브의 기본 이름 지정
- 산업용 내시경에 이름이 지정된 마이크로 SD 카드가 삽입되어 있는 경우: 마이크로 SD 카드의 이름

저장된 파일을 산업용 내시경의 내부 메모리 및 마이크로 SD 카드에서 복사해 PC로 옮기거나 삭제할 수 있습니다.

원하는 작업이 종료되면 드라이브를 정상적으로 분리하십시오.

지침: 반드시 PC 운영 시스템에서 드라이브 연결을 먼저 끊어야 합니다(드라이브 분리). 그렇지 않으면 산업용 내시경의 내부 메모리가 손상될 수 있습니다.

USB Type-C® 케이블을 제거하십시오(동시에 산업용 내시경이 자동으로 꺼짐). 먼지 및 비산수로부터 보호하려면 상단 커버 (2) 를 닫으십시오.

지침: 산업용 내시경은 USB Type-C® USB 포트를 이용해 PC에만 연결하십시오. 다른 장치에 연결할 경우 산업용 내시경이 손상될 수 있습니다.

지침: USB Type-C® 포트는 파일 전송에만 사용되고, 충전용 배터리 또는 다른 제품을 충전할 수는 없습니다.