# 技術性數據

數位探斟攝像儀 |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
螢幕尺寸 | " | 4.3 | 5
顯示器解析度 | px | 800 × 480 | 1280 × 720
攝像機／圖像檔案解析度A) | px | 1280 × 720 |
攝像機、圖像與影像檔案解析度 | px |  | 1280 × 720
截圖格式 |  | JPG | JPG
影片格式 |  | – | AVI
影片幀率
無功能 AutoUp | fps | – | 20
含功能 AutoUp | fps | – | 7
內部記憶體最大圖片數量 |  | 30 | 30
偵測範圍B) | ° | 75 | 75
焦距 | mm | 30–80 | 30–80
最大攝像頭燈照明強度C) | lx | 200 | 200
攝像頭／電纜在柴油、機油、乙醇、汽油、AdBlue® 和鹽水（26.5% 含鹽量）中的最長浸入時間 | 分鐘 | 30 | 30
電源供應
池（鋰離子） |  | 10.8 V/12 V | 10.8 V/12 V
（鹼錳）電池，配備電池轉接器 |  | 4 × 1.5 V LR6 (AA) | 4 × 1.5 V LR6 (AA)
充電電池（鎳氫，搭配電池轉接器） |  | 4 × 1.2 V HR6 (AA) | 4 × 1.2 V HR6 (AA)
儲存時間的備用電源
鈕扣電池 |  | CR2450（3 V，鋰電池） | CR2450（3 V，鋰電池）
電池使用壽命大約 | 年 | 3 | 3
連續工作時間約略值
使用充電電池（鋰離子）D) | 小時 | 8E) | 6F)
配備拋棄式電池（鹼-錳） | 小時 | 3E) | 2F)
使用充電電池（鎳氫，1.2 V） | 小時 | 3.5E) | 3F)
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014
使用充電電池（鋰離子） | kg | 0.73–0.94G) | 0.73–0.94G)
配備拋棄式電池（鹼-錳） | kg | 0.68 | 0.68
尺寸（長 × 寬 × 高）D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
攝像頭直徑 | mm | 8.3 | 8.3
攝像電纜長度 | m | 1.5 | 1.5
攝像電纜的最小彎曲半徑 | mm | 25 | 25
手持主機防護等級（不含充電電池／電池轉接器） |  | IP54 | IP54
攝像頭和攝像電纜防護等級 |  | IP67 | IP67
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 | 0 … +35
運轉時的容許環境溫度 | °C | –10 … +50 | –10 … +50
存放狀態下的容許環境溫度（無充電電池） | °C | –20 … +70 | –20 … +70
建議使用的充電電池 |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
建議使用的電池充電器 |  | GAL 12… GAX 18 … | GAL 12… GAX 18 …

A)

  若圖像在顯示器上放大或黑白顯示時，解析度為 800 × 480

B)

  以跨圖像對角線測量

C)

  在距離 50 mm 和黑暗環境時

D)

  使用 GBA 12V 2.0Ah

E)

  使用攝像顯示，使用功能 Up Indication，中度顯示器亮度，攝像照明燈亮度 50 %

F)

  使用攝像顯示，使用功能 AutoUp，中度顯示器亮度，攝像照明燈亮度 50 %

G)

  視所使用的充電蓄電池而定