# 供电

本检测摄像机可以使用Bosch锂离子充电电池，也可以使用一般的电池或一般的镍氢充电电池。

显示屏中的电量指示灯(c)显示锂离子充电电池、电池或镍氢充电电池的电量。

## 带电池适配器运行（见图A）

电池或镍氢充电电池应装在电池适配器中。

- 电池适配器仅用于特定的博世检测摄像机，不允许配合电动工具使用。

如要装入电池或充电电池，请将电池适配器的外壳(21)推入匣仓 (20)中。根据密封帽(23)上的图示，将电池或充电电池放入外壳中。将密封帽推到外壳上方，直至能感觉到它卡入且与检测摄像机手柄平齐。

如要取出电池或充电电池，请按压密封帽(23)的解锁按键(22)，然后拔下密封帽。请将位于内部的外壳(21)从匣仓(20)中取出。

务必同时更换所有的电池或充电电池。请使用同一制造厂商，容量相同的电池或充电电池。

- 如果较长时间不使用，应将电池或充电电池从检测摄像机中取出。电池或充电电池长时间存放在检测摄像机中可能会腐蚀以及自行放电。

## 带充电电池运行（见图B）

- 请只使用在技术参数中列出的充电器。只有这些充电器才适用于本检测摄像机上的锂离子充电电池。

提示：鉴于国际运输规定，锂离子充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

如要装入已充电的充电电池(16)，请将该电池推入匣仓(20)中，直至能感觉到它卡入且与检测摄像机手柄平齐。

如要取出充电电池(16)，请按压解锁按键(22)，然后将充电电池从匣仓(20)中拔出。在此过程中请勿过度用力。

## 如何正确地使用充电电池

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在–20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关作废处理的规定。