# 제품 사양

디지털 산업용 내시경 |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
디스플레이 사이즈 | " | 4.3 | 5
디스플레이 해상도 | px | 800 × 480 | 1280 × 720
카메라/이미지 파일 해상도A) | px | 1280 × 720 |
카메라, 이미지 및 동영상 파일 해상도 | px |  | 1280 × 720
스크린샷 포맷 |  | JPG | JPG
동영상 포맷 |  | − | AVI
동영상 프레임 레이트
AutoUp 기능 미적용 | fps | − | 20
AutoUp 기능 미적용 | fps | − | 7
내부 메모리의 최대 이미지 개수 |  | 30 | 30
시야B) | ° | 75 | 75
초점 거리 | mm | 30−80 | 30−80
카메라 헤드 라이트의 최대 광도C) | lx | 200 | 200
디젤, 엔진 오일, 에탄올, 벤진, AdBlue® 및 염수(염분 26.5 %)에서 카메라 헤드 및 카메라 케이블의 최대 담금 시간 | 분 | 30 | 30
에너지 공급
충전용 배터리(리튬 이온) |  | 10.8 V/12 V | 10.8 V/12 V
배터리(알칼리 망간, 배터리 어댑터 포함) |  | 4 × 1.5 V LR6 (AA) | 4 × 1.5 V LR6 (AA)
충전용 배터리(NiMH, 배터리 어댑터 포함) |  | 4 × 1.2 V HR6 (AA) | 4 × 1.2 V HR6 (AA)
시간 저장을 위한 예비 전력 공급
동전형 배터리 |  | CR2450(3 V, 리튬 배터리) | CR2450(3 V, 리튬 배터리)
배터리 수명, 약。 | 연수 | 3 | 3
작동 시간, 약。
충전용 배터리(리튬 이온) 사용 시D) | 시간 | 8E) | 6F)
배터리(알칼리 망간) 사용 시 | 시간 | 3E) | 2F)
충전용 배터리 포함(NiMH, 1.2 V) | 시간 | 3.5E) | 3F)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량
충전용 배터리 포함(리튬 이온) | kg | 0.73−0.94G) | 0.73−0.94G)
배터리(알칼리 망간) 사용 시 | kg | 0.68 | 0.68
치수(길이 × 폭 × 높이)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
카메라 헤드 직경 | mm | 8.3 | 8.3
카메라 케이블 길이 | m | 1.5 | 1.5
카메라 케이블 최소 굽힘 반경 | mm | 25 | 25
베어툴 보호 등급(충전용 배터리/배터리 어댑터 미포함) |  | IP54 | IP54
카메라 헤드 및 카메라 케이블 보호 유형 |  | IP67 | IP67
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 | 0 … +35
작동 시 허용되는 주변 온도 | °C | –10 … +50 | –10 … +50
보관 시 허용되는 주변 온도(배터리 미포함) | °C | –20 … +70 | –20 … +70
권장하는 충전용 배터리 |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
권장하는 충전기 |  | GAL 12… GAX18 … | GAL 12… GAX18 …

A)

  디스플레이의 이미지가 확대되거나 흑백으로 표시되는 경우 해상도 800 × 480

B)

  화면 사이즈를 통해 측정됨

C)

  50 mm 간격 및 어두운 배경에서

D)

  GBA 12V 2.0Ah 포함

E)

  카메라 표시기 포함, Up Indication 기능 적용, 중간 단계의 디스플레이 밝기, 50 % 밝기의 카메라 라이트

F)

  카메라 표시기 포함, AutoUp 기능 적용, 중간 단계의 디스플레이 밝기, 50 % 밝기의 카메라 라이트

G)

  사용하는 배터리에 따라 상이