# 작동

- 베어툴 및 충전용 배터리 또는 배터리 어댑터가 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오. 충전용 배터리 또는 배터리 어댑터가 습기에 노출되지 않도록 하십시오. 카메라 케이블 (1) 및 카메라 헤드 (4) 는 올바르게 조립되었을 때 방수가 되며, 베어툴 (15) 은 비산수로부터 보호됩니다. 그러나 충전용 배터리 (16) 및 배터리 어댑터는 방수가 되지 않으므로 물과 접촉할 경우 감전 또는 손상 위험이 있습니다.

- 카메라 헤드 (4) 의 렌즈가 손상된 경우, 산업용 내시경을 사용하지 마십시오. 습기가 증발된 후에만 산업용 내시경의 전원을 켜십시오. 그렇지 않을 경우 산업용 내시경이 손상될 수 있습니다.

- 전원이 켜진 라이트 (5) 는 작동 중에 뜨거워질 수 있습니다. 화상 방지를 위해 라이트를 만지지 마십시오.

- 산업용 내시경이 극한 온도 또는 온도 차이가 심한 곳에 노출되지 않도록 하십시오. 예를 들어 장시간 차량 안에 기기를 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 산업용 내시경을 사용하기 전에 우선 적당한 온도가 되도록 하십시오.

초기 작동
시작 메뉴
촬영 저장/전송하기
촬영 저장/전송하기
사용 방법