# Suplai daya

Kamera inspeksi dapat dioperasikan dengan baterai Li-ion dari Bosch, dengan baterai standar, atau dengan baterai NiMh standar.

Indikator status pengisian daya baterai (c) pada display menampilkan level pengisian daya baterai Li-ion, baterai standar, atau baterai NiMH.

## Pengoperasian dengan adaptor baterai (lihat gambar A)

Baterai atau baterai NiMH dipasang ke dalam adaptor baterai.

- Adaptor baterai hanya untuk digunakan pada kamera inspeksi Bosch yang disediakan dan tidak boleh digunakan dengan perkakas listrik.

Untuk memasang baterai, dorong wadah (21) adaptor baterai ke dalam kompartemen baterai (20). Masukkan baterai ke dalam wadah sesuai ilustrasi pada tutup pengunci (23). Dorong tutup pengunci di atas wadah adaptor baterai hingga terkunci dengan benar dan terpasang rata dengan gagang kamera inspeksi.

Untuk melepas baterai, tekan tombol pelepas baterai (22) tutup pengunci (23) lalu lepaskan tutup pengunci. Tarik keluar wadah (21) yang berada di dalam dari kompartemen baterai (20).

Selalu ganti semua baterai atau baterai isi ulang secara bersamaan. Hanya gunakan baterai atau baterai isi ulang dari produsen dan dengan kapasitas yang sama.

- Keluarkan baterai dari kamera inspeksi apabila tidak digunakan untuk waktu yang lama. Saat baterai disimpan di dalam kamera inspeksi untuk waktu yang lama, baterai dapat berkarat dan daya baterai akan habis dengan sendirinya.

## Pengoperasian dengan baterai (lihat gambar B)

- Hanya gunakan perangkat pengisi daya yang tercantum dalam data teknis. Hanya perangkat pengisi daya baterai ini yang cocok untuk baterai Li-ion yang dapat digunakan pada kamera inspeksi.

Catatan: Baterai lithium-ion dikirim dalam keadaan terisi daya sebagian berdasarkan peraturan transportasi internasional. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, isi daya baterai hingga penuh sebe‌lum menggunakannya untuk pertama kali.

Untuk memasang baterai (16) yang telah terisi daya, masukkan baterai ke dalam kompartemen baterai (20) hingga terkunci dengan benar dan terpasang rata dengan gagang kamera inspeksi.

Untuk melepas baterai (16), tekan tombol pelepas baterai (22) lalu keluarkan baterai dari kompartemen baterai (20). Jangan melepas baterai dengan paksa.

## Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal

Lindungilah baterai dari kelembapan dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara –20 °C hingga 50 °C. Janganlah meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada musim panas.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah habis dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.