# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung der Inspektionskamera auf den Grafikseiten.

(1) | Kamerakabel
(2) | obere Abdeckung
(3) | USB Type-C®-BuchseA)
(4) | Kamerakopf
(5) | Leuchte im Kamerakopf
(6) | Kameralinse
(7) | Display
(8) | Ein-/Aus-Taste
(9) | Taste auf
(10) | Taste links
(11) | mittlere Taste
(12) | Taste ab
(13) | Taste rechts
(14) | Taste Fotoaufnahme (GIC 4‑23 C)
(15) | Handgerät
(16) | AkkuB)
(17) | Batterieadapter AA1
(18) | Slot für Micro-SD-Karte (GIC 5‑27 C)
(19) | Taste Foto/Videoaufnahme (GIC 5‑27 C)
(20) | Schacht
(21) | Hülle Batterieadapter
(22) | Entriegelungstaste
(23) | Verschlusskappe Batterieadapter
(24) | Kameraanschluss
(25) | Arretierung Kamerakabel
(26) | Magnet
(27) | Haken
(28) | Spiegel
(29) | USB Type-C®-Kabel
(30) | Micro-SD-Karte (GIC 5‑27 C)
(31) | Schutztasche

A)

  USB Type‑C® und USB‑C® sind Markenzeichen des USB Implementers Forums.

B)

  Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

## Anzeigenelemente

(a) | Statusanzeige Funktion Up Indication (GIC 4‑23 C)
(b) | Richtungsanzeige Funktion Up Indication (GIC 4‑23 C)
(c) | Ladezustandsanzeige Akku/Batterien
(d) | Symbol Aufnahmemodus (GIC 5‑27 C)
(e) | Statusanzeige Funktion AutoUp (GIC 5‑27 C)
(f) | Statusanzeige Micro-SD-Karte (GIC 5‑27 C)