# メインメニュー

中央のボタン(11)を押すと、<メニュー>が開きます。

## メニュー内の移動

- メニューをスクロールする：上側のボタン(9)または下側のボタン(12)を押します。
- サブメニューに切り替える：中央のボタン(11)または右側のボタン(13)を押します。
- 選択したメニュー設定を確定する：中央のボタン(11)を押します。
- バーチャルスイッチを使用した機能をオン/オフする：中央のボタン(11)、右側のボタン(13)または左側のボタン(10)のいずれかを押すと、その設定が保存されます。
- 1つ上のメニューに戻る：電源ボタン(8)を短く押します。
- メインメニューを終了し、カメラ画面に戻る：電源ボタン(8)を短く押します。

## メニュー設定

- <Up Indication> (GIC 4‑23 C)：機能のオン/オフを切り替えます。
  Up Indication機能をオンにすると、どこが「上」かがわかる方向表示(b)の矢印が画像に表示されます（図Fを参照）。
  注意事項：ミラー(28)を取り付けている場合および/またはカメラケーブル(1)の垂直位置にある場合には機能が制限されます。

- <AutoUp> (GIC 5‑27 C)：機能のオン/オフを切り替えます。
  AutoUp機能を使用して、「上」が画面の上に来るように画像を回転させることができます（図Gを参照）。
  注意事項：ミラー(28)を取り付けている場合および/またはカメラケーブル(1)の垂直位置にある場合には機能が制限されます。

- <ギャラリー> (GIC 4‑23 C)：撮影した写真を再生することができます。
  上側のボタン(12)または下側のボタン(9)を押して目的のファイルを選択します（ファイルは日付順に表示）。
  右側のボタン(13)または中央のボタン(11)を押すと、選択した写真がプレビュー表示されます。
  中央のボタン(11)を押すと、選択したファイルが開きます。

- <ギャラリー> (GIC 5‑27 C)：撮影した写真/動画を再生することができます。
  上側のボタン(12)または下側のボタン(9)を押して目的のファイルを選択します（ファイルは日付順に表示）。
  右側のボタン(13)または中央のボタン(11)を押すと、選択した写真/動画がプレビュー表示されます。
  中央のボタン(11)を押すと、選択したファイルが開きます。
  注意事項：マイクロSDカード(30)を挿入している場合、マイクロSDカードに保存されているファイルのみが表示されます。内部メモリにある写真を再生する場合は、マイクロSDカード(30)を取り外してください。

- <カメラモード> (GIC 5‑27 C)：<写真>、<動画>を撮影するときに選択します。

- <ディスプレイ照度>：ディスプレイの明るさを調節します。

- <色>：ディスプレイのカラー表示のオン/オフを切り替えます（オフ：白黒表示）。

- <デバイス設定>

- <日付と時刻>：ファイルを保存する日付と時刻を設定し、日付と時刻の形式を選択します。
  注意事項：日付と時刻が保存されない場合、内蔵されているボタン電池の残量はゼロになっています。この場合はBoschのカスタマーサービスにお問い合わせください。
- <言語>：ディスプレイに表示する言語を選択します。
- <自動スイッチオフ時間>：ボタンを操作しなくなってからスコープが自動的にオフになるまでの時間を設定します。

- <本体情報>：インストールされているソフトウェアのバージョンや法的情報などのシステム情報を確認することができます。

- <工場出荷時設定>：すべてのメニュー設定を工場出荷時の設定にリセットすることができます。また、保存されたすべてのファイルが完全に削除されます。