# Nguồn cung năng lượng

Camera kiểm tra có thể hoạt động bằng Bosch loại pin Li-Ion, ắc quy thông thường hay với pin NiMH thông thường.

Hiển thị mức sạc (c) trong màn hình cho biết mức sạc của pin Li-Ion, ắc quy hoặc pin NiMH.

## Vận hành bằng đầu nối ắc quy (xem Hình A)

Ắc quy hoặc pin NiMH phải được lắp vào đầu nối ắc quy.

- Bộ thích nghi pin hoàn toàn dùng để sử dụng trong camera kiểm tra của Bosch và không được phép sử dụng cùng với dụng cụ điện tử.

Để lắp ắc quy hoặc pin, hãy đẩy vỏ (21) của đầu nối ắc quy vào khe pin (20). Hãy cài ắc quy hoặc pin vào vỏ theo hình minh họa trên đầu chụp (23). Đẩy đầu chụp lên trên vỏ đến khi nó được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm của camera kiểm tra.

Để tháo ắc quy hoặc pin, hãy nhấn nút mở khóa (22) của đầu chụp (23) và kéo đầu chụp ra. Kéo vỏ bên trong (21) ra khỏi ngăn (20).

Luôn luôn thay pin/pin nạp lại được cùng một thời điểm. Không được sử dụng pin/pin nạp lại được khác thương hiệu hay khác loại cùng chung với nhau.

- Tháo ắc quy hoặc pin ra khỏi camera kiểm tra nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Ắc quy hoặc pin có thể hư mòn sau thời gian bảo quản lâu trong camera kiểm tra và tự xả điện.

## Vận hành bằng pin (xem Hình B)

- Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật. Chỉ những thiết bị nạp này phù hợp cho camera kiểm tra của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

Hướng dẫn: Pin Lithium-ion được giao một phần do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Để lắp pin đã nạp (16), đẩy pin này vào ngăn (20), cho tới khi pin được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm của camera kiểm tra.

Để tháo pin (16), hãy nhấn Phím mở khóa (22) và kéo pin ra khỏi ngăn (20). Không dùng sức.

## Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng Tốt Nhất cho Pin

Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước.

Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa −20 °C và 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa hè.

Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.