# Menu utama

Tekan tombol tengah (11) untuk mengakses <Menu utama>.

## Menavigasi dalam menu

- Menggulir menu: Tekan tombol atas (9) atau tombol bawah (12).
- Beralih ke submenu: Tekan tombol tengah (11) atau tombol kanan (13).
- Mengonfirmasi opsi menu yang dipilih: Tekan tombol tengah (11).
- Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi dengan switch virtual : Tekan tombol tengah (11), tombol kanan (13), atau tombol kiri (10). Pengaturan juga akan disimpan.
- Kembali ke menu selanjutnya yang lebih tinggi: Tekan singkat tombol on/off (8).
- Keluar dari menu utama dan kembali ke tampilan kamera: Tekan singkat tombol on/off (8).

## Opsi menu

- <Up Indication> (GIC 4‑23 C): Aktifkan atau nonaktifkan fungsi.
  Ketika fungsi Up Indication diaktifkan, tanda panah pada indikator arah (b) menunjukkan letak posisi "atas" pada gambar (lihat gambar F).
  Catatan: Fungsi dibatasi apabila cermin (28) dipasang dan/atau apabila kabel kamera (1) disejajarkan secara vertikal.

- <AutoUp> (GIC 5‑27 C): Aktifkan atau nonaktifkan fungsi.
  Dengan fungsi AutoUp, putar gambar sedemikian rupa sehingga kata "atas" juga ditampilkan di bagian atas display (lihat gambar G).
  Catatan: Fungsi dibatasi apabila cermin (28) dipasang dan/atau apabila kabel kamera (1) disejajarkan secara vertikal.

- <Galeri> (GIC 4‑23 C): Gambar yang diambil dapat diakses di sini.
  Gunakan tombol bawah (12) atau tombol atas (9) untuk memilih file yang diinginkan berdasarkan tanggalnya.
  Tekan tombol kanan (13) atau tombol tengah (11) untuk mengakses pratinjau gambar yang dipilih.
  Tekan tombol tengah (11) untuk membuka file yang dipilih.

- <Galeri> (GIC 5‑27 C): Gambar dan video yang diambil dapat diakses di sini.
  Gunakan tombol bawah (12) atau tombol atas (9) untuk memilih file yang diinginkan berdasarkan tanggalnya.
  Tekan tombol kanan (13) atau tombol tengah (11) untuk mengakses pratinjau gambar atau video yang dipilih.
  Tekan tombol tengah (11) untuk membuka file yang dipilih.
  Catatan: Jika kartu micro SD (30) terpasang, hanya file yang disimpan pada kartu micro SD yang ditampilkan. Untuk mengakses gambar dari memori internal, lepaskan kartu micro SD (30).

- <Mode kamera> (GIC 5‑27 C): Untuk perekaman, pilih antara <Foto> dan <Video>.

- <Kecerahan display>: Atur kecerahan yang diinginkan untuk display.

- <Warna>: Aktifkan atau nonaktifkan tampilan warna untuk display (off: Display dalam warna hitam-putih).

- <Pengaturan alat>

- <Tanggal & waktu>: Atur tanggal dan waktu untuk penyimpanan file dan pilih format tanggal dan waktu.
  Catatan: Jika tanggal dan waktu tidak lagi disimpan, daya baterai kancing yang terintegrasi telah kosong. Untuk itu, hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
- <Bahasa>: Pilih bahasa yang digunakan pada display.
- <Nonaktifkan setelah …>: Pilih interval waktu setelah kamera inspeksi mati secara otomatis jika tidak ada tombol yang ditekan.

- <Info alat>: Temukan informasi alat di sini, misalnya versi perangkat lunak yang terpasang dan informasi hukum.

- <Pengaturan pabrik>: Semua opsi menu dapat direset ke pengaturan pabrik. Di saat yang sama, semua file yang disimpan akan dihapus secara permanen.