# Technische Daten

Digitale Inspektionskamera |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
Displaygröße | " | 4,3 | 5
Auflösung Display | px | 800 × 480 | 1280 × 720
Auflösung Kamera/BilddateienA) | px | 1280 × 720 |
Auflösung Kamera, Bild- und Videodateien | px |  | 1280 × 720
Format Screenshot |  | JPG | JPG
Format Video |  | − | AVI
Framerate Video
ohne Funktion AutoUp | fps | − | 20
mit Funktion AutoUp | fps | − | 7
max. Anzahl Bilder auf internem Speicher |  | 30 | 30
SichtfeldB) | ° | 75 | 75
Fokus-Abstand | mm | 30−80 | 30−80
max. Lichtstärke Leuchte KamerakopfC) | lx | 200 | 200
max. Eintauchdauer Kamerakopf/-kabel in Diesel, Motoröl, Ethylalkohol, Benzin, AdBlue® und Salzwasser (26,5 % Salzgehalt) | min | 30 | 30
Energieversorgung
Akku (Li-Ionen) |  | 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V
Batterien (Alkali-Mangan, mit Batterieadapter) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Akkus (NiMH, mit Batterieadapter) |  | 4 × 1,2 V HR6 (AA) | 4 × 1,2 V HR6 (AA)
Backup-Energieversorgung für Uhrzeit-Speicherung
Knopfzelle |  | CR2450 (3 V, Lithium-Batterie) | CR2450 (3 V, Lithium-Batterie)
Batterielebensdauer ca. | Jahre | 3 | 3
Betriebsdauer ca.
mit Akku (Li-Ionen)D) | h | 8E) | 6F)
mit Batterien (Alkali-Mangan) | h | 3E) | 2F)
mit Akkus (NiMH, 1,2 V) | h | 3,5E) | 3F)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014
mit Akku (Li-Ionen) | kg | 0,73−0,94G) | 0,73−0,94G)
mit Batterien (Alkali-Mangan) | kg | 0,68 | 0,68
Maße (Länge × Breite × Höhe)D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
Durchmesser Kamerakopf | mm | 8,3 | 8,3
Länge Kamerakabel | m | 1,5 | 1,5
kleinster Biegeradius Kamerakabel | mm | 25 | 25
Schutzart Handgerät (ohne Akku/Batterieadapter) |  | IP54 | IP54
Schutzart Kamerakopf und Kamerakabel |  | IP67 | IP67
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb | °C | –10 … +50 | –10 … +50
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (ohne Akku) | °C | –20 … +70 | –20 … +70
empfohlene Akkus |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 12… GAX18 … | GAL 12… GAX18 …

A)

  Auflösung 800 × 480, wenn das Bild im Display vergrößert oder schwarz-weiß angezeigt wird

B)

  gemessen über die Bilddiagonale

C)

  bei 50 mm Abstand und dunkler Umgebung

D)

  mit GBA 12V 2.0Ah

E)

  mit Kameraanzeige, mit Funktion Up Indication, mittlere Displayhelligkeit, Kameraleuchte mit 50 % Helligkeit

F)

  mit Kameraanzeige, mit Funktion AutoUp, mittlere Displayhelligkeit, Kameraleuchte mit 50 % Helligkeit

G)

  abhängig vom verwendeten Akku