# 촬영 저장/전송하기 (GIC 4‑23 C)

## 사진 촬영하기

현재 디스플레이 표시의 사진을 촬영하려면, 사진 촬영 버튼 (14) 을 누르십시오. 사진은 산업용 내시경의 내부 메모리에 저장되며, USB Type‑C® 를 통해 전송할 수 있습니다.

## USB Type-C® 포트를 통한 데이터 전송

USB Type‑C®를 통해 데이터를 전송하려면, 산업용 내시경의 전원을 켜십시오. USB Type-C® 포트 (3) 의 커버를 여십시오. USB Type‑C® 포트를 USB Type‑C® 케이블 (29) 로 PC에 연결하십시오.

PC에서 파일 브라우저를 열고 Bosch_GIC 드라이브를 선택하십시오. 저장된 파일을 산업용 내시경의 내부 메모리에서 복사해 PC로 옮기거나 삭제할 수 있습니다.

원하는 작업이 종료되면 드라이브를 정상적으로 분리하십시오.

지침: 반드시 PC 운영 시스템에서 드라이브 연결을 먼저 끊어야 합니다(드라이브 분리). 그렇지 않으면 산업용 내시경의 내부 메모리가 손상될 수 있습니다.

USB Type-C® 케이블을 제거하십시오(동시에 산업용 내시경이 자동으로 꺼짐). 먼지 및 비산수로부터 보호하려면 상단 커버 (2) 를 닫으십시오.

지침: 산업용 내시경은 USB Type-C® USB 포트를 이용해 PC에만 연결하십시오. 다른 장치에 연결할 경우 산업용 내시경이 손상될 수 있습니다.

지침: USB Type-C® 포트는 파일 전송에만 사용되고, 충전용 배터리 또는 다른 제품을 충전할 수는 없습니다.