# ข้อมูลทางเทคนิค

กล้องตรวจสภาพแบบดิจิตอล |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
หมายเลขชิ้นส่วน |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
ขนาดของจอแสดงผล | " | 4.3 | 5
ความละเอียดของหน้าจอ | px | 800 × 480 | 1,280 × 720
ความละเอียดของกล้อง/ไฟล์รูปภาพA) | px | 1,280 × 720 |
ความละเอียดของกล้อง ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วิดีโอ | px |  | 1,280 × 720
ฟอร์แมตภาพหน้าจอ |  | JPG | JPG
ฟอร์แมตวิดีโอ |  | − | AVI
เฟรมเรตวิดีโอ
ไม่มีฟังก์ชั่น AutoUp | FPS | − | 20
มีฟังก์ชั่น AutoUp | FPS | − | 7
จำนวนรูปภาพสูงสุดบนหน่วยความจำภายใน |  | 30 | 30
ระยะการมองเห็นB) | ° | 75 | 75
ระยะโฟกัส | มม. | 30−80 | 30−80
ระดับการส่องสว่างสูงสุดของไฟบนหัวกล้องC) | ลักซ์ | 200 | 200
ระยะเวลาสูงสุดในการจุ่มหัว/สายกล้องลงในน้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน, AdBlue® และน้ำเกลือ (ที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ 26.5 %) | นาที | 30 | 30
แหล่งจ่ายพลังงาน
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (ลิเธียมไอออน) |  | 10.8 โวลท์/12 โวลท์ | 10.8 โวลท์/12 โวลท์
แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์แมงกานีสพร้อมอะแดปเตอร์แบตเตอรี่) |  | 4 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA) | 4 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA)
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (NiMH พร้อมอะแดปเตอร์แบตเตอรี่) |  | 4 × 1.2 โวลท์ HR6 (AA) | 4 × 1.2 โวลท์ HR6 (AA)
แหล่งจ่ายพลังงานสำรองสำหรับการบันทึกเวลา
ถ่านกระดุม |  | CR2450 (แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3 โวลท์) | CR2450 (แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3 โวลท์)
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ | ปี | 3 | 3
ระยะเวลาทำงานประมาณ
มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (ลิเธียมไอออน)D) | ชม. | 8E) | 6F)
พร้อมแบตเตอรี่ (อัลคาไลน์แมงกานีส) | ชม. | 3E) | 2F)
มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (NiMH ขนาด 1.2 โวลท์) | ชม. | 3.5E) | 3F)
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014
มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (ลิเธียมไอออน) | กก. | 0.73−0.94G) | 0.73−0.94G)
พร้อมแบตเตอรี่ (อัลคาไลน์แมงกานีส) | กก. | 0.68 | 0.68
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง)D) | มม. | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกล้อง | มม. | 8.3 | 8.3
ความยาวของสายกล้อง | ม. | 1.5 | 1.5
รัศมีการดัดสายกล้องที่เล็กที่สุด | มม. | 25 | 25
ระดับการป้องกันของอุปกรณ์พกพา (ไม่มีอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/แบตเตอรี่) |  | IP54 | IP54
ระดับการป้องกันของหัวกล้องและสายกล้อง |  | IP67 | IP67
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน | °C | –10 … +50 | –10 … +50
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตสำหรับจัดเก็บ (ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้) | °C | –20 … +70 | –20 … +70
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 12… GAX18 … | GAL 12… GAX18 …

A)

  ความละเอียด 800 × 480 เมื่อรูปภาพบนจอแสดงผลถูกขยายหรือปรากฏในสีขาว-ดำ

B)

  วัดจากเส้นทแยงมุมของรูปภาพ

C)

  เมื่อมีระยะห่าง 50 มม. และอยู่ในที่มืด

D)

  มี GBA 12 โวลท์ 2.0 Ah

E)

  มีตัวแสดงผลของกล้อง, มีฟังก์ชั่น Up Indication, ความสว่างของจอแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง, ไฟกล้องมีความสว่าง 50 %

F)

  มีตัวแสดงผลของกล้อง, มีฟังก์ชั่น AutoUp, ความสว่างของจอแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง, ไฟกล้องมีความสว่าง 50 %

G)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้