# 废弃处理

| 应对检测摄像机、电池/充电电池、附件和包装进行环保的回收利用。
| 不要将检测摄像机和电池/充电电池混入生活垃圾！

## 充电电池/电池：

锂离子：

请注意“搬运”段落中的指示 参见 搬运确认设置。

内置纽扣电池只允许由专业人员取出并进行废弃处理。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称 | 有害物质
--- | ---
铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr+6) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分 | O | O | O | O | O | O
外壳的非金属部分 （包括玻璃） | O | O | O | O | O | O
组合印刷电路板 | X | O | O | O | O | O
附件 A) | O | O | O | O | O | O
碱性锰电池系统 | O | O | O | O | O | O
充电电池系统 B) | X | O | O | O | O | O
键盘 | O | O | O | O | O | O
显示器 C) | O | O | O | O | O | O
内部连接电缆 | O | O | O | O | O | O

A)

  适用于采用附件的产品

B)

  适用于采用充电电池电供的产品

C)

  适用于采用显示器的产品

本表是按照SJ/T 11364的规定編制

O：表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。