# Hướng Dẫn Sử Dụng

Hãy kiểm tra vùng xung quanh mà bạn muốn, và đặc biệt chú ý tới bất kỳ chướng ngại vật hoặc mối nguy hiểm nào.

Bẻ cong cáp camera (1) để đầu camera có thể dễ dàng đi vào khu vực cần kiểm tra. Cẩn thận luồn cáp camera vào.

Điều chỉnh độ sáng của đèn camera (5) để hình ảnh dễ nhìn hơn. Khi các đồ vật phản chiếu mạnh, bạn có thể thu được một hình ảnh đẹp hơn với ít ánh sáng hơn hoặc với cài đặt tương phản đen-trắng.

Nếu các đồ vật cần kiểm tra không sắc nét, hãy giảm hoặc tăng khoảng cách giữa đầu camera (4) và đồ vật.

## Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Lưu ý: Chỉ có thể lắp thẻ nhớ Micro-SD (30) ở GIC 5‑27 C.

Hiển thị lỗi trên màn hình | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục
--- | --- | ---
(cảnh báo màu vàng) | bộ nhớ trong gần đầy | Xóa các tệp khỏi bộ nhớ trong hoặc lắp một thẻ nhớ Micro-SD (30).
(cảnh báo màu đỏ) | bộ nhớ trong đầy | Xóa các tệp khỏi bộ nhớ trong hoặc lắp một thẻ nhớ Micro-SD (30).
Lỗi ở bộ nhớ trong | Hãy khởi động lại camera kiểm tra. Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Boschđược ủy quyền.
(cảnh báo màu vàng) | Thẻ nhớ Micro-SD gần đầy | Xóa các tệp khỏi thẻ nhớ Micro-SD (30).
(cảnh báo màu đỏ) | Thẻ nhớ Micro SD đầy | Xóa các tệp khỏi thẻ nhớ Micro-SD (30).
Lỗi thẻ nhớ Micro-SD | Lấy thẻ nhớ Micro-SD (30) ra và lắp lại. Kiểm tra thẻ nhớ Micro-SD trong một thiết bị khác.