# ส่วนประกอบที่แสดงในภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของกล้องตรวจจับที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

(1) | สายกล้อง
(2) | ฝาครอบด้านบน
(3) | ซ็อกเก็ต USB ชนิด C®A)
(4) | หัวกล้อง
(5) | ไฟบนหัวกล้อง
(6) | เลนส์กล้อง
(7) | จอแสดงผล
(8) | ปุ่มเปิด/ปิด
(9) | ปุ่มเพิ่มระดับ
(10) | ปุ่มด้านซ้าย
(11) | ปุ่มตรงกลาง
(12) | ปุ่มลดระดับ
(13) | ปุ่มด้านขวา
(14) | ปุ่มบันทึกภาพ (GIC 4‑23 C)
(15) | อุปกรณ์พกพา
(16) | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้B)
(17) | อะแดปเตอร์แบตเตอรี่ AA1
(18) | ช่องเสียบสำหรับการ์ด Micro-SD (GIC 5‑27 C)
(19) | ปุ่มบันทึกภาพ/วิดีโอ (GIC 5‑27 C)
(20) | ช่องใส่
(21) | ปลอกหุ้มอะแดปเตอร์แบตเตอรี่
(22) | ปุ่มปลดล็อค
(23) | ฝาปิดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่
(24) | พอร์ตเชื่อมต่อกล้อง
(25) | ตัวล็อคสายกล้อง
(26) | แม่เหล็ก
(27) | ตะขอ
(28) | กระจก
(29) | สาย USB ชนิด C®
(30) | การ์ด Micro-SD (GIC 5‑27 C)
(31) | กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด

A)

  USB Type‑C® และ USB‑C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

B)

  อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌แสดงภาพ‌หรือ‌อธิบาย‌ไม่รวม‌อยู่ใน‌การจัด‌ส่ง‌มาตรฐาน กรุณา‌ดู‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ใน‌รายการ‌แสดง‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของเรา

## องค์ประกอบที่แสดงผล

(a) | ตัวแสดงสถานะของฟังก์ชั่น Up Indication (GIC 4‑23 C)
(b) | ตัวแสดงทิศทางของฟังก์ชั่น Up Indication (GIC 4‑23 C)
(c) | ตัวแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้/แบตเตอรี่
(d) | สัญลักษณ์โหมดการบันทึก (GIC 5‑27 C)
(e) | ตัวแสดงสถานะของฟังก์ชั่น AutoUp (GIC 5‑27 C)
(f) | ตัวแสดงสถานะของการ์ด Micro-SD (GIC 5‑27 C)