# 主功能表

若要進入 <主功能表>，請按一下中央按鍵 (11)。

## 瀏覽功能表

- 捲動選單：按一下向上鍵 (9) 或向下鍵 (12)。
- 切換至子選單：按下中央按鍵 (11) 或向右鍵 (13)。
- 確認選定的選單選項：按下中央按鍵 (11)。
- 使用虛擬開關 啟動／關閉：按下中央按鍵 (11)、向右鍵 (13) 或向左鍵 (10)。此設定也會被儲存。
- 返回上一層選單：短按電源按鈕 (8)。
- 離開主選單並返回攝像顯示：短按電源按鈕 (8)。

## 選單選項

- <Up Indication> (GIC 4‑23 C)：開啟或關閉功能。
  Up Indication 功能開啟時，方向顯示箭頭 (b) 指向圖像的「上方」處（請參考圖 F）。
  提示：裝上鏡子 (28) 和／或攝像電纜 (1) 呈垂直時，功能可能受限。

- <AutoUp> (GIC 5‑27 C)：開啟或關閉功能。
  使用功能 AutoUp 旋轉圖像，直到「上方」也出現在顯示器的上方（請參考圖 G）。
  提示：裝上鏡子 (28) 和／或攝像電纜 (1) 呈垂直時，功能可能受限。

- <資源庫> (GIC 4‑23 C)：您可在此調出以拍攝的照片。
  使用向下鍵 (12) 或向上鍵 (9) 根據其日期選擇所需的檔案。
  按一下向右鍵 (13) 或中央鍵 (11)，以調出所選照片的預覽。
  按一下中央鍵 (11)，以開啟所選的檔案。

- <資源庫> (GIC 5‑27 C)：您可在此調出已拍攝的照片和影片。
  使用向下鍵 (12) 或向上鍵 (9) 根據其日期選擇所需的檔案。
  按一下向右鍵 (13) 或中央鍵 (11)，以調出所選照片或影片的預覽。
  按一下中央鍵 (11)，以開啟所選的檔案。
  提示：如有插入 Micro-SD 卡 (30)，則只會顯示儲存在 Micro-SD 卡上的檔案。若要從內部記憶體調出照片，必須將 Micro-SD 卡 (30) 取出。

- <攝影機模式> (GIC 5‑27 C)：在 <照片> 和 <影片> 之間選擇拍攝作品。

- <顯示器亮度>：設定所需的顯示器亮度。

- <彩色>：開啟或關閉顯示器的彩色顯示（關閉時為黑白顯示）。

- <裝置設定>

- <日期 & 時間>：設定用於儲存檔案的日期與時間，並選擇日期與時間格式。
  提示：若再無法儲存日期和時間，則代表內建鈕扣電池電力耗盡。在此情況下，請洽詢授權的 Bosch客戶服務中心。
- <語言>：選擇使用的顯示語言。
- <…後關閉>：選擇在無按鍵操作後，探斟攝像儀自動關閉的時間間隔。

- <裝置資訊>：可在此看到裝置資訊，例如安裝的軟體版本與法律資訊。

- <恢復出廠預設值>：您可將所有選單選項重置為原廠設定。這同時也將徹底刪除所有已儲存的檔案。