# 시작 메뉴

<시작 메뉴>로 이동하려면, 중앙 버튼 (11) 을 누르십시오.

## 메뉴 탐색

- 메뉴 스크롤: 상향 버튼 (9) 또는 하향 버튼 (12) 을 누르십시오.
- 하위 메뉴로 전환: 중앙 버튼 (11) 또는 오른쪽 버튼 (13) 을 누르십시오.
- 선택한 메뉴 옵션 확인: 중앙 버튼 (11) 을 누르십시오.
- 가상 스위치 전원 켜기/끄기 기능: 중앙 버튼 (11), 오른쪽 버튼 (13) 또는 왼쪽 버튼 (10) 을 누르십시오. 이를 통해 해당 설정이 함께 저장됩니다.
- 다음 상위 메뉴 단계로 돌아가기: 전원 버튼 (8) 을 짧게 누르십시오.
- 시작 메뉴를 벗어나 카메라 표시기로 돌아가기: 전원 버튼 (8) 을 짧게 누르십시오.

## 메뉴 옵션

- <Up Indication> (GIC 4‑23 C): 기능을 켜거나 끕니다.
  Up Indication 기능이 켜져 있으면 방향 표시기 (b) 의 화살표가 이미지에서 "위 방향" 위치를 표시합니다(그림 F 참조).
  지침: 미러 (28) 가 조립된 경우 그리고/또는 카메라 케이블 (1) 이 수직으로 정렬되어 있는 경우에는 기능이 제한됩니다.

- <AutoUp> (GIC 5‑27 C): 기능을 켜거나 끕니다.
  AutoUp 기능을 이용해 이미지를 회전하면 디스플레이에서도 상단에 "위 방향"이 표시됩니다(그림 G 참조).
  지침: 미러 (28) 가 조립된 경우 그리고/또는 카메라 케이블 (1) 이 수직으로 정렬되어 있는 경우에는 기능이 제한됩니다.

- <갤러리> (GIC 4‑23 C): 여기에서 촬영된 사진을 불러올 수 있습니다.
  하향 버튼 (12) 또는 상항 버튼 (9) 을 눌러 날짜별로 원하는 파일을 선택하십시오.
  오른쪽 버튼 (13) 또는 중앙 버튼 (11) 을 누르면, 원하는 사진의 미리보기를 불러올 수 있습니다.
  중앙 버튼 (11) 을 눌러 원하는 파일을 여십시오.

- <갤러리> (GIC 5‑27 C): 촬영한 사진 및 동영상을 불러올 수 있습니다.
  하향 버튼 (12) 또는 상항 버튼 (9) 을 눌러 날짜별로 원하는 파일을 선택하십시오.
  오른쪽 버튼 (13) 또는 중앙 버튼 (11) 을 누르면, 원하는 사진 또는 동영상의 미리보기를 불러올 수 있습니다.
  중앙 버튼 (11) 을 눌러 원하는 파일을 여십시오.
  지침: 마이크로 SD 카드 (30) 가 삽입된 경우, 마이크로 SD 카드에 저장된 파일만 표시됩니다. 내부 메모리에서 사진을 불러오려면, 마이크로 SD 카드 (30) 를 제거해야 합니다.

- <카메라 모드> (GIC 5‑27 C): 촬영할 때는 <사진> 와 <동영상> 중에서 선택합니다.

- <화면 밝기>: 디스플레이의 원하는 밝기를 설정합니다.

- <색상>: 디스플레이의 색상 표시기를 켜거나 끕니다(끈 경우: 흑백 표시).

- <제품 설정>

- <날짜 & 시간>: 파일을 저장할 날짜와 시간을 설정하고 날짜와 시간 형식을 선택합니다.
  지침: 날짜와 시간이 저장되지 않을 경우 통합된 동전형 배터리가 비어 있는 것입니다. 이 경우 공인 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.
- <언어>: 디스플레이에 사용되는 언어를 선택합니다.
- <… 후 끄기>: 버튼을 누르지 않을 경우 산업용 내시경이 자동으로 꺼지는 시간 간격을 선택합니다.

- <제품 정보>: 설치된 소프트웨어 버전 및 법적 고지와 같은 기기 정보를 확인할 수 있습니다.

- <초기 설정>: 모든 메뉴 옵션을 초기화 상태로 리셋합니다. 이와 동시에 저장된 모든 파일이 완전히 삭제됩니다.