# テクニカルデータ

スコープ |  | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C
--- | --- | --- | ---
部品番号 |  | ‎3 601 B41 5K0‎‎‎‎ | ‎3 601 B41 4K0‎‎‎‎
ディスプレイサイズ | " | 4.3 | 5
ディスプレイ解像度 | px | 800 × 480 | 1280 × 720
カメラ/画像ファイルの解像度A) | px | 1280 × 720 |
カメラ、写真/動画ファイルの解像度 | px |  | 1280 × 720
スクリーンショットの保存形式 |  | JPG | JPG
動画の保存形式 |  | – | AVI
フレームレート（動画）
AutoUp機能なし | fps | – | 20
AutoUp機能あり | fps | – | 7
撮影可能枚数（内部メモリ） |  | 30 | 30
視野B) | ° | 75 | 75
焦点距離 | mm | 30～80 | 30～80
最大照度（カメラヘッドの照明）C) | lx | 200 | 200
カメラヘッド/ケーブルの最大浸漬時間（軽油/ガソリン、モーターオイル、エチルアルコール、AdBlue®、塩水 [塩分濃度 26.5%]） | 分 | 30 | 30
電源
電池（リチウムイオン電池） |  | 10.8V/12V | 10.8V/12V
電池（アルカリマンガン電池、バッテリーアダプターを使用） |  | 1.5V LR6 × 4（単3アルカリ乾電池） | 1.5V LR6 × 4（単3アルカリ乾電池）
充電池（ニッケル水素電池、バッテリーアダプターを使用） |  | 1.2V HR6×4（単3） | 1.2V HR6×4（単3）
バックアップ電源（時刻保存用）
ボタン電池 |  | CR2450（3V、リチウム電池） | CR2450（3V、リチウム電池）
電池の寿命、約 | 年 | 3 | 3
連続使用時間、約
電池（リチウムイオン電池）使用時D) | 時 | 8E) | 6F)
電池（アルカリマンガン電池）使用時 | 時 | 3E) | 2F)
充電池（ニッケル水素電池、1.2V）使用時 | 時 | 3.5E) | 3F)
質量（EPTA-Procedure 01:2014に準拠）
電池（リチウムイオン電池）使用時 | kg | 0.73～0.94G) | 0.73～0.94G)
電池（アルカリマンガン電池）使用時 | kg | 0.68 | 0.68
寸法（長さ×幅×高さ）D) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66
カメラヘッドの直径 | mm | 8.3 | 8.3
カメラケーブルの長さ | m | 1.5 | 1.5
カメラケーブルの最小曲げ半径 | mm | 25 | 25
ハンドユニットの保護等級（バッテリーアダプターなし） |  | IP54 | IP54
カメラヘッドとカメラケーブルの保護等級 |  | IP67 | IP67
充電時の推奨周囲温度 | °C | 0～+35 | 0～+35
使用可能温度範囲 | °C | –10～+50 | –10～+50
保管温度範囲（電池なし） | °C | –20～+70 | –20～+70
使用可能バッテリー |  | GBA 10,8V… GBA 12V… | GBA 10,8V… GBA 12V…
使用可能充電器 |  | GAL 12… GAX 18 … | GAL 12… GAX 18 …

A)

  解像度：800 × 480（ディスプレイでの画像拡大時、または白黒表示にした場合）

B)

  画像の対角線で測定

C)

  50mmの距離、暗い環境下

D)

  GBA 12V 2.0Ahの場合

E)

  カメラディスプレイ＋Up Indication機能使用時、ディスプレイの明るさは中程度、カメラの照明の明るさは50%

F)

  カメラディスプレイ＋AutoUp機能使用時、ディスプレイの明るさは中程度、カメラの照明の明るさは50%

G)

  使用するバッテリーに応じて異なる