# 主菜单

如要进入<主菜单>，请按压中间按键(11)。

## 在菜单中导航

- 在菜单中滚动：按压向上按键(9)或向下按键(12)。
- 切换到子菜单：按压中间按键(11)或向右按键(13)。
- 确认所选的菜单项：按压中间按键(11)。
- 接通/关闭虚拟开关功能：按压中间按键(11)、向右按键(13)或向左按键(10)。由此也可保存该设置。
- 返回上一层菜单：短按电源键(8)。
- 退出主菜单并返回摄像机显示：短按电源键(8)。

## 菜单项

- <Up Indication> (GIC 4‑23 C)：接通或关闭该功能。
  Up Indication功能接通后，方向指示灯(b)显示图片中的“上方”位置在哪里（参见插图F）。
  提示：在安装了镜子(28)和/或摄像机电缆(1)垂直定位的情况下，仅部分功能可用。

- <AutoUp> (GIC 5‑27 C)：接通或关闭该功能。
  使用AutoUp功能旋转图片，直至“上方”在显示屏中也位于上方（参见插图G）。
  提示：在安装了镜子(28)和/或摄像机电缆(1)垂直定位的情况下，仅部分功能可用。

- <画廊> (GIC 4‑23 C)：您可以在此处调出所拍摄的照片。
  使用向下按键(12)或向上按键(9)，根据日期选择所需文件。
  按压向右按键(13)或中间按键(11)，以调出所选照片的预览视图。
  按压中间按键(11)，以打开所选文件。

- <画廊> (GIC 5‑27 C)：您可以在此处调出所拍摄的照片和视频。
  使用向下按键(12)或向上按键(9)，根据日期选择所需文件。
  按压向右按键(13)或中间按键(11)，以调出所选照片或视频的预览视图。
  按压中间按键(11)，以打开所选文件。
  提示：插入Micro-SD卡(30)后，仅显示存储在Micro-SD卡上的文件。如要从内部存储器中调出照片，您必须取出Micro-SD卡(30)。

- <相机模式> (GIC 5‑27 C)：请在拍摄<照片>和拍摄<视频>之间进行选择。

- <屏幕亮度>：设置所需的显示屏亮度。

- <颜色>：接通或关闭显示屏彩色显示（关闭：黑白显示）。

- <设备设置>

- <日期&时间>：设置文件的保存日期和时间，并选择日期和时间格式。
  提示：如果无法再保存日期和时间，则说明内置的纽扣电池电量耗尽。在这种情况下，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
- <语言>：请选择显示中使用的语言。
- <在…后关闭>：选择检测摄像机在不按压任何按键时自动关闭的时间间歇。

- <设备信息>：此处为设备信息，例如所安装的软件版本和法律信息。

- <出厂设置>：您可以将所有菜单项复位至出厂设置。与此同时，所有已保存的文件将被彻底删除。