# Dane techniczne

Opalarka | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Moc nominalna | W | 2000 | 2100 (2300A))
Wydatek powietrza | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura u wylotu dyszyB) | °C | 50–630 | 50–650
Dokładność pomiaru temperatury
u wylotu dyszy |  | ±10% | ±10%
na wskazaniu |  | ±5% | ±5%
Wyświetlacz temperatury roboczejC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. dopuszczalny zakres temperatur otoczenia podczas eksploatacji | °C | +40 | +40
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Klasa ochrony |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maks. możliwy pobór prądu

B)

  przy temperaturze 20°C

C)

  Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury roboczej może pokazać się czarny ekran.

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.