# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata kuumailmapuhaltimen mallikilvessä olevia tietoja.

##

Metallipinnat on suojattu korroosiolta tehtaalla levitetyllä pinnoitteella. Tämä suojakerros höyrystyy pois, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran.

Kuumailmapuhaltimen suuttimessa (1) saattaa olla valmistuksessa syntyneitä värjäytymiä. Ne eivät kuitenkaan ole vaurioita eivätkä heikennä kuumailmapuhaltimen toimivuutta.

##

Työnnä käynnistyskytkintä (4) ylöspäin.

Lämpösuojatoiminto: ylikuumenemistapauksessa (esim. ilmavirran tukkeutumisen tai riittämättömän ilmansyötön takia) kuumailmapuhallin kytkee lämmityksen automaattisesti pois päältä ja lämpösuojatoiminnon symboli (7) tulee näyttöön. Puhallin jatkaa kuitenkin toimintaansa. Lämmitys kytketään automaattisesti taas päälle, kun kuumailmapuhallin on jäähtynyt käyttölämpötilaan.

##

Työnnä käynnistyskytkintä (4) alaspäin asentoon 0.

- Anna kuumailmapuhaltimen jäähtyä ennen sammuttamista, jos olet käyttänyt sitä pitkän aikaa korkealla lämpötilalla. Jäähdytys tapahtuu käyttämällä työkalua lyhyen aikaa matalimmassa lämpötila-asennossa.

##

Käynnistyskytkimellä (4) voit säätää ilmamäärää portaittain:

Porras | Kytkimen asento | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Viileäporras |  | 150 | 50
Käyttöporras 1 |  | 150–300 | 50–630
Käyttöporras 2 |  | 300–500 | 50–630

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Vähennä ilmamäärää esimerkiksi sellaisissa töissä, joissa työkappaleen ympäristö ei saa kuumentua liikaa, tai joissa kevyt työkappale voisi siirtyä paikaltaan voimakkaan ilmavirran takia.

##

Viileäportaan lämpötila on kiinteästi 50 °C. Kummankin käyttöportaan lämpötilaa voi säätää.

Kun vaihdat viileäportaasta jompaankumpaan käyttöportaaseen, laite toimii taas viimeksi säädetyllä lämpötilalla.

Säädetty lämpötila ilmoitetaan näytössä (13).

Nosta lämpötilaa painamalla painikkeen (12) +-merkkiä, laske lämpötilaa painamalla painikkeen –-merkkiä.

Painikkeen (12) lyhyt painallus nostaa tai laskee lämpötilaa 10 °C verran. Painikkeen keskeytymätön painaminen nostaa tai laskee lämpötilaa 10 °C askelin, kunnes vapautat painikkeen tai kun maksimi- tai minimilämpötila on saavutettu.

Säädetty asetuslämpötila näkyy näytössä 3 sekunnin ajan. Suutinaukon todellinen lämpötila näkyy näytössä ja lämpötilan (6) mittausyksikkö vilkkuu, kunnes asetuslämpötila saavutetaan. Kun asetuslämpötila saavutetaan, lämpötilan mittausyksikkö lakkaa vilkkumasta.

- Laskettuasi lämpötilaa kestää hetken aikaa, ennen kuin kuumailmapuhallin jäähtyy.

Viileäporras soveltuu kuumennetun työkappaleen jäähdytykseen tai maalipinnan kuivaamiseen. Se soveltuu myös kuumailmapuhaltimen jäähdytykseen ennen moottorin sammuttamista tai käyttösuuttimien vaihtoa.

##

Viileäportaassa ilmamäärää voi säätää kymmenportaisesti 150–300 l/min. Käyttöportaassa ilmamäärää voi säätää kymmenportaisesti 150–500 l/min.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tallennettuja ilmamäärä-/lämpötilayhdistelmiä katso Ilmamäärä-/lämpötilayhdistelmien tallentaminen (GHG 23‑66).

Säädetty ilmamäärä ilmoitetaan näytön alareunan kymmenellä palkilla (9).

Porras | Kytkimen asento | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Viileäporras |  | 150–300 | 50–100A)
Käyttöporras |  | 150–500 | 50–650

A)

  Lämpötila säätyy valitun ilmavirtauksen mukaan 50–100 °C:n alueella.

Kun haluat säätää ilmamäärää, paina ensin tuuletinpainiketta (10). Näytön tuuletinsymboli (8) vilkkuu. Tämän jälkeen voit säätää ilmamäärän painikkeella (12).

Suurenna ilmamäärää painamalla painikkeen (12) +-merkkiä, pienennä ilmamäärää painamalla painikkeen –-merkkiä.

Kun haluat jälleen säätää lämpötilaa painikkeella (12), paina uudelleen tuuletinpainiketta (10). Näytön tuuletinsymboli (8) lakkaa vilkkumasta.

Jos vaihdat viileäportaasta käyttöportaaseen, laitteeseen säätyy viimeksi käyttämäsi ilmamäärä-/lämpötilayhdistelmä.

Vähennä ilmamäärää esimerkiksi sellaisissa töissä, joissa työkappaleen ympäristö ei saa kuumentua liikaa, tai joissa kevyt työkappale voisi siirtyä paikaltaan voimakkaan ilmavirran takia.

##

Viileäportaassa lämpötilaksi säätyy automaattisesti 50–100 °C. Käyttöportaassa voit valita lämpötilaksi 50–650 °C.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tallennettuja ilmamäärä-/lämpötilayhdistelmiä katso Ilmamäärä-/lämpötilayhdistelmien tallentaminen (GHG 23‑66).

Säädetty lämpötila ilmoitetaan näytössä (13).

Nosta lämpötilaa painamalla painikkeen (12) +-merkkiä, laske lämpötilaa painamalla painikkeen –-merkkiä.

Painikkeen (12) lyhyt painallus nostaa tai laskee lämpötilaa 10 °C verran. Painikkeen keskeytymätön painaminen nostaa tai laskee lämpötilaa 10 °C askelin, kunnes vapautat painikkeen tai kun maksimi- tai minimilämpötila on saavutettu.

Säädetty asetuslämpötila näkyy näytössä 3 sekunnin ajan. Suutinaukon todellinen lämpötila näkyy näytössä ja lämpötilan (6) mittausyksikkö vilkkuu, kunnes asetuslämpötila saavutetaan. Kun asetuslämpötila saavutetaan, lämpötilan mittausyksikkö lakkaa vilkkumasta.

- Laskettuasi lämpötilaa kestää hetken aikaa, ennen kuin kuumailmapuhallin jäähtyy.

Viileäporras soveltuu kuumennetun työkappaleen jäähdytykseen tai maalipinnan kuivaamiseen. Se soveltuu myös kuumailmapuhaltimen jäähdytykseen ennen moottorin sammuttamista tai käyttösuuttimien vaihtoa.

##

Voit tallentaa neljä ilmamäärä-/lämpötilayhdistelmää tai käyttää neljää tehtaalla asetettua yhdistelmää.

Sitä varten käynnistyskytkimen (4) täytyy olla käyttöportaan kohdalla.

Tehdasasetukset
Muistipaikka | °C | l/min | Käyttökohde
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Muoviputkien muovaaminen
2 | 350 | 400 | Muovin hitsaus
3 | 450 | 500 | Maalin irrotus
4 | 550 | 400 | Pehmeäjuotos

Avaa haluamasi yhdistelmä painamalla toistamiseen muistipainiketta (11), kunnes kyseinen numero tulee näyttöön (5).

Oman yhdistelmän tallentaminen:

- Valitse haluamasi muistipaikka painamalla muistipainiketta (11).
- Säädä haluamasi lämpötila ja ilmamäärä. Muistipaikka (5) ilmoittaa vilkkumalla, että tallennettua yhdistelmää on muutettu.
- Pidä muistipainiketta (11) painettuna. Muistipaikka (5) vilkkuu noin 2 sekunnin ajan. Jatkuvasti palava valo osoittaa, että uusi yhdistelmä on saatu tallennettua.