# 제품 사양

열풍기 | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
소비 전력 | W | 2000 | 2100 (2300A))
공기량 | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
노즐 출력부 온도B) | °C | 50–630 | 50–650
온도 측정 정밀도
노즐 배출구 |  | ±10 % | ±10 %
디스플레이 |  | ±5 % | ±5 %
작동 온도 디스플레이C) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
작동 시 허용되는 최고 주변 온도 | °C | +40 | +40
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 0.65 | 0.67
보호 등급 |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  허용되는 최대 전력 소비

B)

  주변 온도 20 °C에서

C)

  작동 온도 범위를 벗어나면 디스플레이가 검게 보입니다.

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.