# Datos técnicos

Decapador de aire caliente | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2000 | 2100 (2300A))
Caudal de aire | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura en la salida de la boquillaB) | °C | 50–630 | 50–650
Exactitud de medición de temperatura
en la salida de la boquilla |  | ±10 % | ±10 %
en el display |  | ±5 % | ±5 %
Temperatura de servicio del displayC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Temperatura ambiente máxima admisible durante el funcionamiento | °C | +40 | +40
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Clase de protección |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  máximo consumo de energía posible

B)

  a 20 °C de temperatura ambiente

C)

  Fuera del margen de operación puede que se oscurezca el display.

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.