# 기계 시동

- 전원 전압에 유의하십시오! 전원의 전압은 열풍기의 형식라벨에 있는 표시와 일치해야 합니다.

##

공장인도 시 금속 표면은 부식되지 않도록 코팅되어 있습니다. 처음 제품을 사용할 때 이 보호층이 기화됩니다.

제조 공정으로 인해 열풍기의 노즐 (1) 이 변색될 수 있습니다. 이는 손상된 것이 아니며, 열풍기 작동 성능에 영향을 미치지 않습니다.

##

전원 스위치 (4) 를 위쪽으로 미십시오.

자동 온도 조절 기능: (기류가 막히거나 공기 유입이 너무 적은 이유 등으로) 과열이 발생하면, 열풍기는 히터 기능을 차단하고 디스플레이에 자동 온도 조절 기호 (7) 가 표시됩니다. 하지만 바람은 계속 나옵니다. 열풍기가 작동 온도까지 냉각되면 히터가 다시 자동으로 켜집니다.

##

전원 스위치 (4) 를 아래쪽 0 위치로 미십시오.

- 열풍기를 고온으로 장시간 작동한 후에는 냉각을 위해 전원을 끄기 전에 냉각시키십시오. 이를 위해 잠깐 동안 저온으로 작동시키십시오.

##

전원 스위치 (4) 를 이용하여 다양한 단계로 공기량을 제어할 수 있습니다:

단계 | 스위치 위치 | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
냉각 단계 |  | 150 | 50
작업 단계 1 |  | 150–300 | 50–630
작업 단계 2 |  | 300–500 | 50–630

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

작업물 주위가 지나치게 가열되면 안 되거나 작은 작업물이 풍속에 밀려 위치가 움직일 염려가 있을 경우 풍속을 줄이십시오.

##

냉각 단계에서 온도는 최고 50 °C로 사전 설정되어 있습니다. 다른 두 작업 단계에서는 온도 조절이 가능합니다.

냉각 단계에서 다른 작업 단계로 전환하면 마지막으로 설정된 온도를 다시 불러옵니다.

설정된 온도는 디스플레이 (13) 에 표시됩니다.

온도를 높이려면 버튼 (12) 에서 +를 누르고, 온도를 낮추려면 –를 누르십시오.

버튼 (12) 을 짧게 누르면 온도가 10 °C씩 올라가거나 내려갑니다. 버튼을 길게 누르면 버튼에서 손을 떼기 전까지 혹은 최저 온도에 도달할 때까지 온도가 연속으로 10 °C씩 올라가거나 내려갑니다.

설정된 규정 온도가 3 초 간 디스플레이에 표시됩니다. 규정 온도에 도달할 때까지 노즐 출력부에 실제 온도가 표시되며 온도 (6) 측정 단위가 깜박입니다. 규정 온도에 도달하면, 온도의 측정 단위는 더 이상 깜박이지 않습니다.

- 온도를 낮추면 열풍기가 냉각될 때까지 걸리는 시간이 짧습니다.

냉각 단계는 가열된 공구의 냉각 또는 페인트 건조 작업에 적합합니다. 또한, 열풍기를 정지시키기 전 또는 노즐을 교환하기 전에 공구를 냉각시키기 위한 용도로도 사용됩니다.

##

냉각 단계에서 공기량은 150 ~ 300 l/min 사이에서 10 단계로 조절 가능합니다. 작업 단계에서 공기량은 150 ~ 500 l/min 사이에서 10 단계로 조절 가능합니다.

그 외에도 저장된 공기량/온도 혼합값을 활용할 수 있습니다 참조 공기량/온도 혼합값 저장하기(GHG 23‑66).

조절된 공기량 (9) 은 10 개의 막대와 함께 디스플레이 하단에 표시됩니다.

단계 | 스위치 위치 | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
냉각 단계 |  | 150–300 | 50–100A)
작업 단계 |  | 150–500 | 50–650

A)

  온도는 선택한 공기 흐름에 따라 50−100 °C 영역에서 자동으로 조절됩니다.

공기량을 조절하려면, 먼저 휀 버튼 (10) 을 누르십시오. 디스플레이에서 휀 기호 (8) 이 깜박입니다. 이제 +/− 버튼 (12) 을 눌러 공기량을 조절할 수 있습니다.

공기량을 늘리려면 버튼 (12) 에서 +를 누르고, 공기량을 줄이려면 –를 누르십시오.

버튼 (12) 을 눌러 다시 온도를 조절하고자 하는 경우, 다시 휀 버튼 (10) 을 누르십시오. 디스플레이에서 휀 기호 (8) 가 더 이상 깜박이지 않습니다.

냉각 단계에서 작업 단계로 전환하면, 작업 단계에서 마지막으로 사용한 공기량/온도 혼합값이 설정됩니다.

작업물 주위가 지나치게 가열되면 안 되거나 작은 작업물이 풍속에 밀려 위치가 움직일 염려가 있을 경우 풍속을 줄이십시오.

##

냉각 단계에서 온도는 50 °C ~ 100 °C 영역에서 자동으로 조절됩니다. 작업 단계에서는 50 °C ~ 650 °C 사이의 범위로 온도를 설정할 수 있습니다.

그 외에도 저장된 공기량/온도 혼합값을 활용할 수 있습니다 참조 공기량/온도 혼합값 저장하기(GHG 23‑66).

설정된 온도는 디스플레이 (13) 에 표시됩니다.

온도를 높이려면 버튼 (12) 에서 +를 누르고, 온도를 낮추려면 –를 누르십시오.

버튼 (12) 을 짧게 누르면 온도가 10 °C씩 올라가거나 내려갑니다. 버튼을 길게 누르면 버튼에서 손을 떼기 전까지 혹은 최저 온도에 도달할 때까지 온도가 연속으로 10 °C씩 올라가거나 내려갑니다.

설정된 규정 온도가 3 초 간 디스플레이에 표시됩니다. 규정 온도에 도달할 때까지 노즐 출력부에 실제 온도가 표시되며 온도 (6) 측정 단위가 깜박입니다. 규정 온도에 도달하면, 온도의 측정 단위는 더 이상 깜박이지 않습니다.

- 온도를 낮추면 열풍기가 냉각될 때까지 걸리는 시간이 짧습니다.

냉각 단계는 가열된 공구의 냉각 또는 페인트 건조 작업에 적합합니다. 또한, 열풍기를 정지시키기 전 또는 노즐을 교환하기 전에 공구를 냉각시키기 위한 용도로도 사용됩니다.

##

4개의 공기량/온도 혼합값을 저장하거나 공장 출고 시 저장된 4개의 혼합값에 접속할 수 있습니다.

이를 위해 전원 스위치 (4) 는 작업 단계에 있어야 합니다.

공장 설정
저장 공간 | °C | l/min | 사용 분야
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | 플라스틱 파이프 구부리기
2 | 350 | 400 | 플라스틱 용접하기
3 | 450 | 500 | 광택제 제거하기
4 | 550 | 400 | 납땜하기

혼합값을 불러오려면, 원하는 번호가 디스플레이 (5) 에 표시될 때까지 저장 버튼 (11) 을 누르십시오.

별도의 혼합값 저장:

- 저장 버튼 (11) 을 눌러 원하는 저장 공간을 선택하십시오.
- 원하는 온도 및 공기량을 설정하십시오. 저장 공간 (5) 이 저장된 혼합값이 변경되었음을 알리기 위해 깜박입니다.
- 저장 버튼 (11) 을 누르고 계십시오. 저장 공간 (5) 이 약 2 초 간 깜박입니다. 지속적으로 불이 들어오면 새로운 혼합값이 저장된 것입니다.