# Műszaki adatok

Hőlégfúvó pisztoly | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 2100 (2300A))
Levegőmennyiség | l/perc | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Hőmérséklet a fúvóka kimeneténB) | °C | 50–630 | 50–650
Hőmérséklet mérési pontosság
a fúvóka kimenetén |  | ±10 % | ±10 %
a kijelzőn |  | ±5 % | ±5 %
A kijelző üzemi hőmérsékleteC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Max. megengedett környezeti hőmérséklet üzemelés közben | °C | +40 | +40
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 0,65 | 0,67
Érintésvédelmi osztály |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maximális lehetséges teljesítményfelvétel

B)

  20 °C környezeti hőmérséklet mellett

C)

  Az üzemi hőmérsékleti tartományon kívüli hőmérsékleteknél a kijelző sötétté válhat.

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön, egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.