# Tekniset tiedot

Kuumailmapuhallin | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nimellinen ottoteho | W | 2 000 | 2 100 (2 300A))
Ilmamäärä | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Lämpötila suutinaukossaB) | °C | 50–630 | 50–650
Lämpötilan mittaustarkkuus
suutinaukossa |  | ±10 % | ±10 %
näytössä |  | ±5 % | ±5 %
Käyttölämpötilan näyttöC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. ulkolämpötila käytössä | °C | +40 | +40
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 0,65 | 0,67
Suojausluokka |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Maks. tehonotto

B)

  20 °C:n ympäristön lämpötilassa

C)

  Käyttölämpötila-alueen ulkopuolella näyttö saattaa sammua.

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.