# Технические данные

Технический фен | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000 | 2100 (2300A))
Поток воздуха | л/мин | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Температура на выходе соплаB) | °C | 50–630 | 50–650
Точность измерения температуры
на выходе сопла |  | ±10 % | ±10 %
на индикаторе |  | ±5 % | ±5 %
Рабочая температура дисплеяC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Макс. допустимая температура окружающей среды во время работы | °C | +40 | +40
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,65 | 0,67
Класс защиты |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  Максимальная возможная потребляемая мощность

B)

  При 20 °C

C)

  За пределами рабочей температуры дисплей может стать черным.

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.