# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā gaisa pūtēja attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Sprausla
(2) | Siltumizolējošā aptvere, noņemama
(3) | Balsts novietošanai
(4) | Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un jaudas pakāpju pārslēdzējs
(5) | Atmiņas vietas indikators (GHG 23‑66)
(6) | Temperatūras mērvienība
(7) | Termiskās aizsardzības regulatora simbols
(8) | Ventilatora simbols (GHG 23‑66)
(9) | Gaisa plūsmas indikators (GHG 23‑66)
(10) | Ventilatora taustiņš (GHG 23‑66)
(11) | Saglabāšanas taustiņš (GHG 23‑66)
(12) | +/– taustiņš
(13) | Displejs
(14) | Plakanā sprauslaA)
(15) | Sprausla stikla aizsardzībaiA)
(16) | Leņķa sprauslaA)
(17) | Atstarojošā sprauslaA)
(18) | Metināšanas stiepleA)
(19) | Metināšanas kurpeA)
(20) | Samazinošā sprauslaA)
(21) | Termosarūkoša cauruleA)

A)

  Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.