# Tekniska data

Varmluftsblås | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nominell ingångseffekt | W | 2000 | 2100 (2300A))
Luftmängd | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatur vid munstycksutgångenB) | °C | 50–630 | 50–650
Temperatur-mätnoggrannhet
vid munstyckets utlopp |  | ±10 % | ±10 %
vid indikering |  | ±5 % | ±5 %
Driftstemperatur displayC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
max. tillåten omgivningstemperatur vid drift | °C | +40 | +40
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Skyddsklass |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maximalt möjliga ineffekt

B)

  vid 20 °C omgivningstemperatur

C)

  Ligger arbetstemperaturen utanför området kan displayen vara svart.

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.