# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku teplovzdušného náradia.

##

Od výroby sú kovové povrchy chránené pred koróziou náterom. Táto ochranná vrstva sa pri prvom uvedení do prevádzky vyparuje.

Pracovný proces môže spôsobiť sfarbenie dýzy (1) teplovzdušnej pištole. Nejde tu však o poškodenie, funkčnosť teplovzdušnej pištole nie je obmedzená.

##

Posuňte vypínač (4) nahor.

Ochranná tepelná regulácia: Pri prehriatí (napr. pri zastavení prúdenia vzduchu alebo pri nedostatočnom prívode vzduchu) teplovzdušná pištoľ automaticky vypne ohrev a na displeji sa zobrazí symbol ochrannej tepelnej regulácie (7). Ventilátor však pracuje ďalej. Keď sa teplovzdušná pištoľ ochladí na prevádzkovú teplotu, ohrev sa automaticky opäť zapne.

##

Posuňte vypínač (4) nadol do pozície 0.

- Po dlhšej práci pri vysokej teplote nechajte teplovzdušnú pištoľ pred vypnutím vychladnúť. Na tento účel ho nechajte krátky čas bežať na najnižšiu nastaviteľnú teplotu.

##

Vypínačom (4) môžete regulovať prietok vzduchu v rôznych stupňoch:

Stupeň | Poloha spínača | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Chladiaci stupeň |  | 150 | 50
Pracovný stupeň 1 |  | 150–300 | 50–630
Pracovný stupeň 2 |  | 300–500 | 50–630

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Prietok vzduchu znížte napr. vtedy, keď sa okolie obrobku nemá rovnomerne ohrievať alebo keď sa má prúdom vzduchu posunúť ľahký obrobok.

##

Na stupni chladenia je teplota nastavená na 50 °C. Na oboch pracovných stupňoch možno teplotu regulovať.

Pri prepnutí z chladiaceho stupňa na niektorý z pracovných stupňov sa vyvolá teplota, ktorá tam bola naposledy nastavená.

Nastavená teplota sa zobrazí na displeji (13).

Na zvýšenie teploty na tlačidle (12) stlačte +, na zníženie teploty stlačte –.

Krátke stlačenie tlačidla (12) zvýši, príp. zníži teplotu o 10 °C. Dlhším stlačením sa zvýši, príp. klesne teplota plynule o 10 °C, kým sa tlačidlo pustí alebo sa dosiahne maximálna, príp. minimálna teplota.

Nastavená požadovaná teplota sa zobrazuje na displeji počas 3 s. Kým sa dosiahne požadovaná teplota, zobrazuje sa skutočná teplota na výstupe dýzy a bliká merná jednotka teploty (6). Po dosiahnutí požadovanej teploty už merná jednotka teploty nebliká.

- Ak znížite teplotu, bude trvať kratšie, kým sa teplovzdušná pištoľ ochladí.

Chladiaci stupeň je vhodný na ochladzovanie rozhorúčeného obrobku alebo na sušenie farby. Taktiež je vhodný na ochladenie teplovzdušnej pištole pred odstavením alebo výmenou nasadzovacích dýz.

##

Na chladiacom stupni môžete nastaviť prietok vzduchu v 10 krokoch v rozsahu 150 až 300 l/min. Na pracovnom stupni môžete nastaviť prietok vzduchu v 10 krokoch v rozsahu 150 až 500 l/min.

Alternatívne môžete použiť uložené kombinácie prietoku vzduchu/teploty pozri Uloženie kombinácií prietoku vzduchu/teploty (GHG 23‑66).

Nastavený prietok vzduchu sa zobrazí desiatimi segmentmi pruhu (9) na dolnom okraji displeja.

Stupeň | Poloha spínača | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Chladiaci stupeň |  | 150–300 | 50–100A)
Pracovný stupeň |  | 150–500 | 50–650

A)

  Teplota sa nastaví automaticky podľa zvoleného prietoku vzduchu v rozsahu 50–100 °C.

Na reguláciu prietoku vzduchu stlačte najprv tlačidlo ventilátora (10). Symbol ventilátora (8) na displeji bliká. Teraz môžete nastaviť prietok vzduchu tlačidlom (12).

Na zvýšenie teploty na tlačidle (12) stlačte +, na zníženie teploty stlačte –.

Keď chcete tlačidlom (12) opäť nastaviť teplotu, znova stlačte tlačidlo ventilátora (10). Symbol ventilátora (8) na displeji prestane blikať.

Keď prepnete z chladiaceho stupňa na pracovný stupeň, nastaví sa na pracovnom stupni naposledy používaná kombinácia prietoku vzduchu/teploty.

Prietok vzduchu znížte napr. vtedy, keď sa okolie obrobku nemá rovnomerne ohrievať alebo keď sa má prúdom vzduchu posunúť ľahký obrobok.

##

Na chladiacom stupni sa nastaví teplota automaticky v rozsahu 50 °C až 100 °C. Na pracovnom stupni môžete teplotu nastaviť v rozsahu 50 °C až 650 °C.

Alternatívne môžete použiť uložené kombinácie prietoku vzduchu/teploty pozri Uloženie kombinácií prietoku vzduchu/teploty (GHG 23‑66).

Nastavená teplota sa zobrazí na displeji (13).

Na zvýšenie teploty na tlačidle (12) stlačte +, na zníženie teploty stlačte –.

Krátke stlačenie tlačidla (12) zvýši, príp. zníži teplotu o 10 °C. Dlhším stlačením sa zvýši, príp. klesne teplota plynule o 10 °C, kým sa tlačidlo pustí alebo sa dosiahne maximálna, príp. minimálna teplota.

Nastavená požadovaná teplota sa zobrazuje na displeji počas 3 s. Kým sa dosiahne požadovaná teplota, zobrazuje sa skutočná teplota na výstupe dýzy a bliká merná jednotka teploty (6). Po dosiahnutí požadovanej teploty už merná jednotka teploty nebliká.

- Ak znížite teplotu, bude trvať kratšie, kým sa teplovzdušná pištoľ ochladí.

Chladiaci stupeň je vhodný na ochladzovanie rozhorúčeného obrobku alebo na sušenie farby. Taktiež je vhodný na ochladenie teplovzdušnej pištole pred odstavením alebo výmenou nasadzovacích dýz.

##

4 kombinácie prietoku vzduchu/teploty si môžete uložiť alebo môžete použiť niektorú zo 4 kombinácií, ktorú sú výrobne nastavené.

Vypínač (4) musí byť pritom na pracovnom stupni.

Nastavenie z výroby
Pamäťové miesto | °C | l/min | Použitie
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Tvarovanie plastových rúr
2 | 350 | 400 | Zváranie plastov
3 | 450 | 500 | Odstraňovanie laku
4 | 550 | 400 | Spájkovanie namäkko

Na vyvolanie kombinácie stláčajte pamäťové tlačidlo (11) dovtedy, kým sa na displeji (5) nezobrazí požadované číslo.

Uloženie vlastnej kombinácie:

- Stlačením pamäťového tlačidla (11) zvoľte požadované pamäťové miesto.
- Nastavte požadovanú teplotu a prietok vzduchu. Pamäťové miesto (5) bliká ako indikácia, že uložená kombinácia bola zmenená.
- Stlačte pamäťové tlačidlo (11) a podržte ho stlačené. Pamäťové miesto (5) bliká asi 2 s. Keď svieti neprerušovane, nová kombinácia je uložená.