# Indicazioni operative

- Prima di qualsiasi intervento sul termosoffiatore, estrarre la spina di rete dalla presa di corrente.

Avvertenza: Non avvicinare eccessivamente la bocchetta (1) al pezzo da lavorare. Il conseguente accumulo d’aria potrebbe far surriscaldare il termosoffiatore.

## Smontaggio del dispositivo di protezione termica

In caso di lavori in luoghi particolarmente angusti, è possibile rimuovere la protezione termica (2) facendole compiere una rotazione.

- Prudenza con la bocchetta calda! In caso di lavori senza dispositivo di protezione termica vi è un maggiore pericolo di bruciature.

Per prelevare o applicare la protezione termica (2), spegnere il termosoffiatore e lasciarlo raffreddare.

Per un raffreddamento più rapido, il termosoffiatore si potrà anche lasciar funzionare brevemente alla minima temperatura impostabile.

## Deposizione del termosoffiatore

Deporre il termosoffiatore sulle apposite superfici d’appoggio (3), per lasciarlo raffreddare o per mantenere libere entrambe le mani per il lavoro.

- Prestare particolare attenzione quando il termosoffiatore è deposto! La bocchetta calda, oppure il flusso d’aria caldo, potrebbero causare ustioni.

Posizionare il termosoffiatore su una superficie piana e stabile. Accertarsi che non possa ribaltarsi. Assicurare il cavo fuori dall’area di lavoro in modo che non possa capovolgere il termosoffiatore o trascinarlo in basso.

In caso di inutilizzo prolungato, spegnere il termosoffiatore ed estrarre la spina di rete.