# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab kuumaõhupuhuri tüübisildil olevate andmetega kokku langema.

##

Tehases on metallipinnad korrosiooni eest kaitstud kaitsekihiga. See kaitsekiht aurustub esimese käivitamise ajal.

Tootmisprotsessi tõttu võib kuumaõhupuhuri otsakul (1) esineda värvimuutusi. See ei ole kahjustus ega mõjuta kuumaõhupuhuri tööd.

##

Lükake sisse-/väljalüliti (4) üles.

Termokaitseregulaator: ülekuumenemise korral (nt õhu ummistuse või liiga vähese õhu juurdevoolu tõttu) lülitab kuumaõhupuhur kütte automaatselt välja ja ekraanile kuvatakse termokaitseregulaatori (7) sümbol. Puhur töötab siiski edasi. Kui kuumaõhupuhur on töötemperatuurile maha jahtunud, siis lülitatakse küte uuesti automaatselt juurde.

##

Lükake sisse-/väljalüliti (4) alla asendisse 0.

- Laske kuumaõhupuhuril pärast pikemat kõrgel temperatuuril töötamist enne väljalülitamist maha jahtuda. Selleks laske tööriistal töötada veidi aega kõige madalamal temperatuuril, mida on võimalik välja reguleerida.

##

Sisse-väljalülitiga (4) saate õhukogust reguleerida eri astmetes:

Aste | Lüliti asend | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Jahutusaste |  | 150 | 50
Tööaste 1 |  | 150–300 | 50–630
Tööaste 2 |  | 300–500 | 50–630

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed olla erinevad.

Vähendage õhukogust näiteks siis, kui töödel‌dava detaili ümbrus ei tohi minna liiga kuumaks või kui õhuvool võib kerge detaili paigast nihutada.

##

Jahutusastmes on temperatuur 50 °C peale kindlaks määratud. Mõlemas tööastmes on temperatuur reguleeritav.

Vahetuse tegemisega jahutusastmest ühte tööastmetest aktiveeritakse uuesti seal viimati seadistatud temperatuur.

Seadistatud temperatuur kuvatakse ekraanile (13).

Temperatuuri tõstmiseks vajutage nupul (12) sümbolile +, temperatuuri langetamiseks vajutage −.

Lühike vajutus nupule (12) tõstab või langetab temperatuuri 10 °C. Pikem vajutus nupule tõstab või langetab temperatuuri pidevalt 10 °C, kuni nupp vabastatakse või on saavutatud maksimaalne või minimaalne temperatuur.

Seadistatud sihttemperatuur kuvatakse 3 sekundi kestel ekraanile. Seni kuni ettenähtud temperatuur on saavutatud, kuvatakse otsaku otsa tegelikku temperatuuri ja temperatuuriühik (6) vilgub. Kui ettenähtud temperatuur on saavutatud, siis temperatuuriühik enam ei vilgu.

- Kui te temperatuuri vähendate, siis kestab see natuke aega, kuni kuumaõhupuhur on maha jahtunud.

Jahutusaste sobib kuumenenud tooriku mahajahutamiseks või värvi kuivatamiseks. Samuti sobib see selleks, et kuumaõhupuhurit enne kõrvaleasetamist või otsakudüüside vahetust maha jahutada.

##

Jahutusastmes saate te õhukoguse seadistada 10 sammuna vahemikus 150 kuni 300 l/min. Tööastmes saate te õhukoguse seadistada 10 sammuna vahemikus 150 kuni 500 l/min.

Alternatiivina saate te kasutada salvestatud õhukoguse/temperatuuri kombinatsioone vaadake Õhukoguse ja temperatuuri kombinatsioonide salvestamine (GHG 23-66).

Seatud õhuvoogu kuvatakse kümne segmendiga (9) ekraani alumises servas.

Aste | Lüliti asend | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Jahutusaste |  | 150–300 | 50–100A)
Tööaste |  | 150–500 | 50–650

A)

  Temperatuur seadistatakse sõltuvalt valitud õhuvoolust vahemikku 50−100 °C.

Õhuvoo reguleerimiseks vajutage esmalt puhuri nupule (10). Puhuri sümbol (8) ekraanil vilgub. Nüüd saate õhuvoogu pluss-/miinusnupust (12) reguleerida.

Õhuvoo suurendamiseks vajutage nupul (12) sümbolile +, õhuvoo vähendamiseks vajutage –.

Kui soovite pluss-/miinusnupust (12) temperatuuri uuesti välja reguleerida, vajutage uuesti puhuri nupule (10). Puhuri sümbol (8) ekraanil ei vilgu enam.

Kui te lülitate jahutusastmest tööastmesse, siis seadistatakse tööastmes viimati kasutatud õhukoguse/temperatuuri kombinatsioon.

Vähendage õhukogust näiteks siis, kui töödel‌dava detaili ümbrus ei tohi minna liiga kuumaks või kui õhuvool võib kerge detaili paigast nihutada.

##

Jahutusastmes seadistatakse temperatuur automaatselt vahemikku 50 °C kuni 100 °C. Tööastmes saate te temperatuuri kindlaks määrata vahemikku 50 °C kuni 650 °C.

Alternatiivina saate te kasutada salvestatud õhukoguse/temperatuuri kombinatsioone vaadake Õhukoguse ja temperatuuri kombinatsioonide salvestamine (GHG 23-66).

Seadistatud temperatuur kuvatakse ekraanile (13).

Temperatuuri tõstmiseks vajutage nupul (12) sümbolile +, temperatuuri langetamiseks vajutage −.

Lühike vajutus nupule (12) tõstab või langetab temperatuuri 10 °C. Pikem vajutus nupule tõstab või langetab temperatuuri pidevalt 10 °C, kuni nupp vabastatakse või on saavutatud maksimaalne või minimaalne temperatuur.

Seadistatud sihttemperatuur kuvatakse 3 sekundi kestel ekraanile. Seni kuni ettenähtud temperatuur on saavutatud, kuvatakse otsaku otsa tegelikku temperatuuri ja temperatuuriühik (6) vilgub. Kui ettenähtud temperatuur on saavutatud, siis temperatuuriühik enam ei vilgu.

- Kui te temperatuuri vähendate, siis kestab see natuke aega, kuni kuumaõhupuhur on maha jahtunud.

Jahutusaste sobib kuumenenud tooriku mahajahutamiseks või värvi kuivatamiseks. Samuti sobib see selleks, et kuumaõhupuhurit enne kõrvaleasetamist või otsakudüüside vahetust maha jahutada.

##

Te saate salvestada 4 õhukoguse/temperatuuri kombinatsiooni või pöörduda ühele 4-st tehases salvestatud kombinatsioonile.

Selleks peab sisse-/väljalüliti (4) olema tööastme peal.

Tehase seaded
Salvestuskoht | °C | l/min | Kasutamine
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Plasttorude deformeerimine
2 | 350 | 400 | Plastmaterjali kokkukeevitamine
3 | 450 | 500 | Laki eemaldamine
4 | 550 | 400 | Pehmejoodisega jootmine

Kombinatsiooni avamiseks vajutage salvestusnupule (11) seni, kuni soovitud number ilmub näidikule (5).

Enda kombinatsiooni salvestamine:

- Vajutage salvestusnupule (11) ja valige soovitud salvestuskoht.
- Reguleerige välja soovitud temperatuur ja õhuvoog. Salvestuskoht (5) vilgub, et näidata, et salvestatud kombinatsioon on muudetud.
- Vajutage salvestusnupule (11) ja hoidke seda all. Salvestuskoht (5) vilgub umbes 2 sekundi kestel. Niipea kui see põleb pideva tulega, on uus kombinatsioon salvestatud.