# Instrucţiuni de lucru

- Înaintea de efectuarea oricăror intervenţii la suflanta cu aer cald, scoate din priză fişa de reţea.

Observaţie: Nu apropia prea tare duza (1) de piesa de prelucrat care trebuie prelucrată. Acumularea de aer fierbinte rezultată poate provoca supraîncălzirea suflantei cu aer cald.

## Demontarea izolaţiei termice

Pentru lucrul în locuri foarte înguste, puteţi demonta prin rotire izolaţia termică (2).

- Atenţie la duza fierbinte! În cazul lucrului fără izolaţia termică există pericolul de arsuri.

Pentru demontarea, respectiv montarea izolaţiei termice (2), deconectează suflanta cu aer cald şi las-o să se răcească.

Pentru o răcire mai rapidă, poţi lăsa suflanta cu aer cald să funcţioneze pentru scurt timp cu valoarea cea mai scăzută de reglare a temperaturii.

## Depozitarea suflantei cu aer cald

Aşază suflanta cu aer cald pe suprafaţa de sprijin (3) pentru a o lăsa să se răcească sau pentru a avea ambele mâini libere pentru a lucra.

- Lucrează cu deosebită atenţie cu suflanta cu aer cald aşezată! Duza sau curentul de aer fierbinte pot produce arsuri.

Poziţionează suflanta cu aer cald pe o suprafaţă plană, stabilă. Asigură-te că nu se poate răsturna. Asigură cablul în afara zonei de lucru, astfel încât suflanta cu aer cald nu-l poată răsturna sau trage în jos.

În cazul perioadelor îndelungate de neutilizare, deconectează suflanta cu aer cald şi scoate fişa de reţea.