# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione dovrà corrispondere a quella riportata sulla targhetta identificativa del termosoffiatore.

##

Le superfici metalliche sono protette di serie da un apposito rivestimento anticorrosione. Tale strato protettivo evapora alla prima messa in funzione.

A causa del processo di produzione, il termosoffiatore potrebbe presentare scolorimenti sulla bocchetta (1). Anche in tale caso, non si tratta comunque di danni che pregiudichino la funzionalità del termosoffiatore.

##

Spingere l’interruttore di avvio/arresto (4) verso l’alto.

Regolazione protezione termica: In caso di surriscaldamento (ad es. a causa di accumulo d’aria o di insufficiente afflusso d’aria), il termosoffiatore disattiverà automaticamente il riscaldamento e il simbolo di regolazione protezione termica (7) verrà visualizzato sul display. La ventola resterà comunque in funzione. Quando il termosoffiatore sarà rientrato nella temperatura di funzionamento, il riscaldamento verrà automaticamente riattivato.

##

Spingere l’interruttore di avvio/arresto (4) verso il basso in posizione 0.

- Dopo un impiego prolungato ad alta temperatura, prima di spegnerlo, lasciare raffreddare il termosoffiatore. A tale scopo, lasciarlo funzionare brevemente alla minima temperatura impostabile.

##

Con l’interruttore di avvio/arresto (4) è possibile regolare la portata d’aria su vari livelli:

Livello | Posizione interruttore | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Livello di raffreddamento |  | 150 | 50
Livello di lavoro 1 |  | 150–300 | 50–630
Livello di lavoro 2 |  | 300–500 | 50–630

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

La portata d’aria va ridotta, ad esempio, quando occorre non riscaldare eccessivamente la zona prossima ad un pezzo in lavorazione, oppure quando un pezzo in lavorazione leggero potrebbe spostarsi sotto il flusso d’aria.

##

Nel livello di raffreddamento, la temperatura è stabilita sui 50 °C. Nei due altri livelli di lavoro, la temperatura è regolabile.

Passando dal livello di raffreddamento ad uno dei livelli di lavoro, verrà richiamata l’ultima temperatura impostata.

La temperatura impostata verrà visualizzata sul display (13).

Per aumentare la temperatura, premere sul tasto (12) il simbolo +; per ridurla, premere su –.

Premendo brevemente il tasto (12), la temperatura aumenterà o si ridurrà di 10 °C. Premendo il tasto più a lungo, la temperatura aumenterà o si ridurrà progressivamente di 10 °C, fino a quando il tasto non verrà rilasciato, oppure fino al raggiungimento della temperatura massima o minima.

La temperatura nominale impostata verrà visualizzata sul display per 3 s. Fino a quando la temperatura nominale non verrà raggiunta, verrà visualizzata la temperatura effettiva all’uscita della bocchetta e l’unità di misura della temperatura (6) lampeggerà. Raggiunta la temperatura nominale, l’unità di misura della temperatura cesserà di lampeggiare.

- Riducendo la temperatura, in breve tempo il termosoffiatore si raffredderà.

Il livello di raffreddamento è indicato per raffreddare un pezzo in lavorazione riscaldato, oppure per asciugare colori. Tale livello è indicato anche per far raffreddare il termosoffiatore prima di deporlo, oppure prima di sostituire gli ugelli.

##

Nel livello di raffreddamento, la portata d’aria si potrà impostare su 10 diversi step, compresi fra 150 e 300 l/min. Nel livello di lavoro, la portata d’aria si potrà impostare su 10 diversi step, compresi fra 150 e 500 l/min.

In alternativa, si potranno utilizzare le combinazioni portata d’aria/temperatura memorizzate: vedi Memorizzazione delle combinazioni portata d’aria/temperatura (GHG 23-66).

La portata d’aria impostata verrà visualizzata con dieci segmenti a barre (9), sul margine inferiore del display.

Livello | Posizione interruttore | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Livello di raffreddamento |  | 150–300 | 50–100A)
Livello di lavoro |  | 150–500 | 50–650

A)

  La temperatura si imposterà automaticamente, in base al flusso d’aria selezionato, nel campo 50–100 °C.

Per regolare la portata d’aria, premere dapprima il tasto della ventola (10). Il simbolo della ventola (8) sul display lampeggerà. Ora, mediante il tasto (12), sarà possibile impostare la portata d’aria.

Per aumentare la portata d’aria, premere sul tasto (12) il simbolo +; per ridurla, premere su –.

Se si desidera reimpostare la temperatura, mediante il tasto (12), premere nuovamente sul tasto della ventola (10). Il simbolo della ventola (8) sul display cesserà di lampeggiare.

Commutando dal livello di raffreddamento al livello di lavoro, verrà impostata l’ultima combinazione portata d’aria/temperatura utilizzata nel livello di lavoro.

La portata d’aria va ridotta, ad esempio, quando occorre non riscaldare eccessivamente la zona prossima ad un pezzo in lavorazione, oppure quando un pezzo in lavorazione leggero potrebbe spostarsi sotto il flusso d’aria.

##

Nel livello di raffreddamento, la temperatura si imposterà automaticamente fra 50 °C e 100 °C. Nel livello di lavoro, la temperatura si potrà stabilire fra 50 °C e 650 °C.

In alternativa, si potranno utilizzare le combinazioni portata d’aria/temperatura memorizzate: vedi Memorizzazione delle combinazioni portata d’aria/temperatura (GHG 23-66).

La temperatura impostata verrà visualizzata sul display (13).

Per aumentare la temperatura, premere sul tasto (12) il simbolo +; per ridurla, premere su –.

Premendo brevemente il tasto (12), la temperatura aumenterà o si ridurrà di 10 °C. Premendo il tasto più a lungo, la temperatura aumenterà o si ridurrà progressivamente di 10 °C, fino a quando il tasto non verrà rilasciato, oppure fino al raggiungimento della temperatura massima o minima.

La temperatura nominale impostata verrà visualizzata sul display per 3 s. Fino a quando la temperatura nominale non verrà raggiunta, verrà visualizzata la temperatura effettiva all’uscita della bocchetta e l’unità di misura della temperatura (6) lampeggerà. Raggiunta la temperatura nominale, l’unità di misura della temperatura cesserà di lampeggiare.

- Riducendo la temperatura, in breve tempo il termosoffiatore si raffredderà.

Il livello di raffreddamento è indicato per raffreddare un pezzo in lavorazione riscaldato, oppure per asciugare colori. Tale livello è indicato anche per far raffreddare il termosoffiatore prima di deporlo, oppure prima di sostituire gli ugelli.

##

È possibile memorizzare 4 diverse combinazioni portata d’aria/temperatura, oppure accedere a 4 combinazioni già memorizzate in fabbrica.

A tale scopo, l’interruttore di avvio/arresto (4) dovrà trovarsi sul livello di lavoro.

Impostazione predefinita
Locazione di memoria | °C | l/min | Applicazione
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Deformazione di tubi in plastica
2 | 350 | 400 | Saldatura su plastica
3 | 450 | 500 | Rimozione vernice
4 | 550 | 400 | Saldatura dolce

Per richiamare una combinazione, premere il tasto di memorizzazione (11) fino a visualizzare il numero desiderato nell’indicazione (5).

Per memorizzare una propria combinazione:

- Premendo il tasto di memorizzazione (11), selezionare la locazione di memoria desiderata.
- Impostare la temperatura e la portata d’aria desiderate. La locazione di memoria (5) lampeggerà, per segnalare la modifica apportata alla combinazione memorizzata.
- Premere il tasto di memorizzazione (11) e mantenerlo premuto. La locazione di memoria (5) lampeggerà per circa 2 s. Quando l’indicazione resterà accesa con luce fissa, la nuova combinazione sarà stata memorizzata.